# TILFØJELSE AF SKILLEARK MELLEM OVERHEADFILM(OVERHEAD SKILLEARK)

## Oversigt

Når der kopieres på overheadfilm, kan det forekomme, at arkene klæber sammen på grund af statisk elektricitet.
Funktionen Overhead-skilleark kan bruges til automatisk at tilføje et ark papir mellem hvert overhead-ark, hvilket gør håndteringen af overheadfilm lettere.
Det er også muligt at kopiere på skillearkene.
Ved 2-sidet kopiering kan man kun anvende funktionen "2-sidet til 1-sidet".

- Antallet af kopier kan ikke vælges i denne funktion.
- Overheadfilm kan kun placeres i den manuelle feeder.

## Betjening

Læg overheadfilmen med forsiden nedad i den manuelle feeder, og indfør overhead-arkene.
Når overhead-arkene er blevet indført, skal du konfigurere indstillingerne for den manuelle feeder.

- FREMSTILLING AF KOPIER VIA DEN MANUELLE FEEDER

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Tryk på tasten [Andet], og tryk derefter på tasten [Overhead Skilleark].
Tryk på tasten [Aktiv].
Marker afkrydsningsfeltet [Fremstil også kopi på skilleark], når du fremstiller kopier på skilleark. Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annulleres indstilling af overheadskilleark:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen