# TILFØJELSE AF MARGINER(MARGINSKIFT)

## Oversigt

Denne funktion flytter kopibilledet til højre, venstre eller ned for at justere marginen.
Dette kan være nyttigt, hvis du ønsker at samle kopierne med snor eller i en mappe.
Flytning af billedet til højre så kopierne kan samles i venstre side med en snor

Uden at bruge marginskift | Brug af marginskift
--- | ---

Hæftesteder
Drejning af kopi kan ikke anvendes sammen med funktionen til marginskift.
Sådan ændres standardindstillingen for marginskift:
Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Kopiindstilling] → [Standardindstilling for marginskift] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Tryk på tasten [Andet], og tryk derefter på tasten [Marginskift].
Tryk på billedskiftretningen.
Angiver marginskiftbredden.

- Tryk på displayfeltet for talværdier, der angiver marginskiftområdet på forsiden eller bagsiden, og indtast området med taltasterne.
- Du kan indstille området hurtigt ved først at angive en værdi, der er tæt på den ønskede værdi, med taltasterne og derefter justere værdien med .
- Hvis du markerer afkrydsningsboksen [Juster 2. sides værdi til 1.] til , forsvinder , og du kan indstille side 1 og 2 separat.

Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.

- Sådan annulleres indstilling af marginskift:
  Tryk på tasten [Inaktiv].
- Sådan annulleres alle indstillinger:
  Tryk på tasten [CA].

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen