# SLETNING AF KANTSKYGGER VED KOPIERING(SLET)

## Oversigt

Raderfunktionen anvendes til at slette skygger ved kopikanter, der forekommer, når der kopieres tykke originaler eller bøger.
Hvis der anvendes en zoomfaktor indstilling i kombination med en sletteindstilling, ændres slette-bredden i henhold til den valgte zoomfaktor. Denne funktion sletter de dele af billedet, hvor der dannes skygger, men den registrerer ikke skygger og sletter kun skyggerne.
Når der kopieres en tyk bog

Uden brug af slettefunktionen | Ved brug af slettefunktionen
--- | ---

Slettefunktioner
Hvis der anvendes en zoomfaktor indstilling i kombination med en sletteindstilling, ændres slette-bredden i henhold til den valgte zoomfaktor.
Hvis indstillingen for sletningen er 20 mm (1"), og billedet reduceres til 50 %, så slettes der 10 mm (1/2").
Sådan ændres indstillingen for standardslettebredden:
Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Kopiindstilling] → [Slettebreddejustering] i "Indstillingsfunktion".
Standard fabriksindstillingen er "10 mm (2/5"). Standardbredden for billedflytning kan indstilles fra 0 mm til 20 mm (0" til 1"). Standard fabriksindstillingen er "10 mm (1/2"). Den ændrede indstilling gælder også for valg af indstillingsfunktion i [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedsending] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Slettebreddejustering].

## Betjening

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Slet].
Tryk på afkrydsningsboksen ved den kant, du ønsker at slette, og angiv slettepositionen.
Kontroller, at den markerede afkrydsningsboks er indstillet til .
Trykkes der på tasten [Angiv ramme], indstilles afkrydsningsboksene [Op], [Ned], [Venstre] og [Højre] til .
Hvis du trykker på tasten [Angiv ramme+center], indstilles alle afkrydsningsfelter til .
Angiv slettekanten på bagsiden ved sletning af kanter på én til tre sider af Op, Ned, Venstre og Højre på forsiden ved scanning af en 2-sidet original.

- Hvis afkrydsningsboksen [Vend sletteposition på bagside] er indstillet til , vil kanten i positionen modsat den slettede kant på forsiden blive slettet.
- Hvis afkrydsningsboksen [Vend sletteposition på bagside] er indstillet til , vil kanten i samme position som på forsiden blive slettet.

Angiv slettebredden.

- Tryk på displayfeltet for talværdier, der angiver marginskiftområdet på forsiden eller bagsiden, og indtast området med taltasterne.
- Du kan indstille området hurtigt ved først at angive en værdi, der er tæt på den ønskede værdi, med taltasterne og derefter justere værdien med .

Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Sådan annulleres sletteindstillingen:
Tryk på tasten [Slet].
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen