# JUSTERING AF OPLØSNINGEN VED SCANNING(OPLØSNING)

Denne funktion justerer opløsningen, når originalen scannes, og dette muliggør output af høj kvalitet eller hurtigt output, alt efter formålet.

Opløsning skal angives, før originalen scannes.

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Scanningsopløsning].
Vælg opløsningen.
Opløsningen kan indstilles til både dokumentfeeder og glasplade.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen