# EN DEL AF BILLEDET ER SKÅRET VÆK

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Er der valgt et passende forhold til originalstørrelsen og papirstørrelsen? | Vælg en passende forholdsindstilling.
Bruger du en original i tommestørrelse (AB)? | Når du kopierer en original i tommestørrelse (AB), skal du angive originalstørrelsen manuelt.

Til toppen