# DRIFTSINDSTILLINGER

Indstillinger relateret til billedsendfunktionen (e-mail, internetfax etc.) kan konfigureres.
Driftsindstillingerne nedenfor gælder for alle billedsendingsfunktioner.
Standardindstillinger
Hold indstillinger et stykke tid, efter at scanningen er færdig.
Brug denne indstilling til at holde indstillingerne, efter at scanningen er færdig (indtil automatisk sletning aktiveres).
Automatisk starttidspunkt for job under scanning
Indstil tiden, indtil der opstår timeout, efter originalen er scannet. Indstil fra 10 til 240 sekunder i trin på 10 sekunder.
Indstilling af standardvisning
Vælg en af følgende 5 basisskærme, som vises, når du trykker på tasten [Billedafsendelse], eller når du trykker på (tasten [CA]) på skærmen for Billedafsendelsesfunktion.

- E-mail
- Netværksmappe
- FTP/skrivebord
- Internetfax
- Dataindtastn.

Anvend kun adresser for afsendelsesfunktioner
Når en adresse er valgt i adressebogen, anvendes kun de adresser, som er vist i indsnævringsfunktion.
Højere prioritet gives til visning af adressebog.
Hvis billedafsendelsestilstand er aktiveret, vises adressebogen i stedet for startskærmen for denne tilstand.
Hvis en standardadresse er blevet konfigureret i "Indstillingsfunktion" ved at vælge [Systemindstillinger] → [Billedafsendelsesindstillinger] → [Scanningsindstillinger] → [Standardadresse] → [Standard Adresseindstilling], kan funktion for [Højere prioritet gives til visningen af adressebog.] ikke anvendes.
Kategori, der skal vises med standard
Vælg en kategori, der skal vises med standarden.

- Ingen
- Bruges ofte
- Kategori 1 til 32

Udvidelse af adressebogen
Der vises en udvidet adressebogliste.
Vis alle adressetyper uanset aktuel tilstand.
Viser alle destinationer uanset den viste funktion, når denne indstilling aktiveres.
Billedretning
Indstiller standardbilledretningen.
Indstilling af standardopløsning
Følgende indstillinger er fælles for standardopløsningen i scannings-, e-mail-, internetfax- og faxfunktion.
Scanner fælles
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
E-mail
100 X 100 dpi, 150 X 150 dpi, 200 X 200 dpi,
300 X 300 dpi, 400 X 400 dpi, 600 X 600 dpi
Internetfax
200 X 100 dpi, 200 X 200 dpi*, 200 X 400 dpi*,
400 X 400 dpi*, 600 X 600 dpi*
Anvend opløsn. indstillet ved gem
Når et billede, der er gemt vha. dokumentarkivering, bruges, anvendes den opløsningsindstilling, der blev gemt med billedet.
Indstillinger for standardbelysning
Bruges til at indstille standardbelysningen for scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Vælg [Auto] eller [Manuel]. Hvis du vælger [Manuelt], skal du indstille belysningen til et af 5 niveauer.
Standardoriginalbilledtype
Vælg originaltypen på forhånd for at aktivere scanning med en opløsning, der passer til originalen (kun i scanningsfunktion og USB-hukommelsesscanningsfunktion).
Følgende indstillinger kan konfigureres.

- Tekst/udskr. foto
- Tekst/Foto
- Tekst
- Foto
- Udskrevet foto
- Kort

Når belysning er indstillet til [Auto] kan en standard originaltype ikke vælges.
Skarphed
Bruges til at fremhæve omridset af et billede og vise det tydeligt til scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Den kan indstilles til ét af 5 niveauer.
Kontrast
Bruges til at justere kontrasten i et billede til scanning af et dokument i billedsendingsfunktionen. Den kan indstilles til ét af 5 niveauer.
Sender samme billede, der blev sendt i Fax/I-fax-tilstand
Dette bruges til at aktivere eller deaktivere standardindstillingen. Aktiver denne funktion for at sende det samme billede samtidig med, at du bruger faxfunktionen eller internetfaxfunktionen sammen med en anden funktion.
Hvis denne funktion er deaktiveret, sendes der et billede, som angives med hver scanningsindstilling, til henholdsvis e-mail-, FTP-, skrivebords- og netværksmappen.
Husk at trykke på Næste Adresse tasten () før du vælger den næste adresse.
Denne funktion tvinger brugeren til at trykke på tasten [Næste adresse], før den næste destination kan indtastes ved rundsending.
Når denne indstilling er aktiveret, kan tasten [Næste adresse] ikke springes over, selvom den næste adresse indtastes vha. en one-touch-tast.
Hvis en bruger forsøger at indtaste den næste adresse uden at trykke tasten [Næste adresse], lyder der to bip, og indtastningen afvises.
Lyd ved afsluttet scanning
Angiver den lyd, der afspilles, når scanning af en original er færdig.
Deaktiver ændring af visningsrækkefølge
Deaktiverer for at ændre visningsrækkefølgen (søgenummerrækkefølge, stigende, faldende).
Når dette er valgt, kan visningsrækkefølgen ikke ændres. Visningsrækkefølgen forbliver uændret i den rækkefølge, der er gældende, når denne indstilling aktiveres.
Tilbageholdelsesindstilling for Modtagne data-udskrift
Denne funktion gemmer modtagne faxer og internetfaxer i hukommelsen uden at udskrive dem. Faxmeddelelserne kan udskrives ved at indtaste en adgangskode (standard fabriksindstilling: 0000) med de numeriske taster.
Adgangskode
Når [Tilbageholdelsesindstilling for modtaget data-udskrift] er aktiveret, skal adgangskoden indtastes (4-cifret nummer).
Disse indstillinger kan kun konfigureres, når der ikke er nogen modtagne data i maskinens hukommelse (undtagen data i en fortrolig eller rundsendt hukommelsesboks).
Standardgodkendelsesstempel
Dette bruges til at aktivere eller deaktivere standardindstillingen. Aktiver dette for altid at tilføje godkendelsesstemplet på den original, der allerede er scannet ved hjælp af den automatiske dokumentfeeder.

- E-mail/Scan/Dataindtastn.
- Fax/Internet-Fax

Rader bredde, justering
Dette bruges til at indstille standardslettebredden for slettefunktionen. Angiv en værdi fra 0 mm (0") til 25 mm (1") i trin på 3 mm (1/8") for både kantsletning og midtersletning.
Tidsangivet udskrift af modtagne data
Denne funktion er mulig, når Indst. for check af modt. billeddata er aktiveret.
*Dette vises, når faxudvidelsessættet eller internetfax udvidelsessættet er installeret. Hvis "Tidsangivet udskrift af modtagne data" er indstillet til , vises denne indstilling i gråt.
Hvis "Skift kodeord." eller "Tilbageholdelsesindstilling for Modtaget Data-udskrift" er indstillet til , vises indtastningsfelt for adgangskode i gråt.
AKTIVER/DEAKTIVER INDSTILLINGER
Indstillinger for deaktivering af registrering
Bruges til at forbyde lagring af destinationer. Lagring fra maskinen, lagring fra Indstillingsfunktion (webversion) og lagring fra pc'en kan hver især forbydes separat.
Deaktiver registrering af destination fra betjeningspanel
Deaktiverer adressekontrol fra maskinen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Kontaktpersoner

Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Deaktiver registrering af destination på webside
Deaktiverer lagring af destinationen fra Indstillingsfunktion (webversion).
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- Gruppe (direkte indtastning)
- Gruppe (adressebog)
- Individuel

Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Deaktivering af registrering/Sletning af program
Bruges til at forbyde sletning eller ændring af indstillinger for send billede, der er gemt i jobprogrammer.
Deaktivering af registrering af alle programelementer
Dette spærrer brug af adressebogen, når et program er gemt.
Deaktiver registrering af hukom.-boks
Deaktiverer alle typer registrering af hukommelsesboks.
Konfigurer indstillingen for hver af følgende emner:
Pollinghukommelse, Fortroligt, Rundsending (Direkte indtastning), Rundsending (Adressebog)
Deaktiver destinationsregistrering ved brug af global adressesøgning
Deaktiverer adressekontrol fra global adressesøgning.
Konfigurer indstillingen for hver af følgende emner:
E-mail, internetfax, fax
Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Deaktiver registrering via Network Scanner Tools
Deaktiverer adressekontrol fra Network Scanner Tool.
Brug denne indstilling for at standse lagring af data fra en anden maskine via indgående routing af adressebog.
Deaktivering af videresendelse via netværk
Dette forbyder indgående routing.
Indstillinger for Deaktiver transmission
Disse indstillinger bruges til at deaktivere følgende overførsler.
Deaktiver [Gensend] i bil.-sendm.
Denne indstilling deaktiverer tasten [Gensend] på basisskærmen for billedsendingsfunktionen.
Deaktiver valg fra adressekartotek
Deaktiverer valg af destinationer fra adressebogen.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- FTP
- Skrivebord
- Netværksmappe
- Internetfax (inkl. direkte SMTP)

Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Deaktiver direkte indtastning
Deaktiverer direkte indtastning af destinationsadresse og andet.
Konfigurer indstillingerne for hvert af følgende punkter:

- E-mail
- Netværksmappe
- Internetfax (inkl. direkte SMTP)

Vælg alle: Vælger alle emner.
Slet markerede: Sletter alle valg.
Sletter alle valg.
Deaktiver PC-I-Fax-overførsel
Indstilling af eget nummer og eget navn
Gemmer oplysninger om internetfax- eller faxafsender.
Afsenders dataregistrering
Bruges til at gemme afsendernavnet for faxer og internetfaxer, faxafsendelsesnummeret og afsenderadressen for internetfax. Det gemte afsendernavn og faxafsendelsesnummer eller internetafsendelsesadressen udskrives øverst på den modtagne fax.
Afsendernavn
Indtast afsendernavnet. Der kan maksimalt indtastes 20 tegn i afsendernavnet.
Faxafsendelsesnummer
Angiver faxafsendelsesnummeret.
Tryk på tasten [-] for at indsætte en pause mellem nummerets cifre.
Tryk på mellemrumstasten for at indsætte et mellemrum mellem nummerets cifre.
I-Fax egen adresse
Indtast en standardafsenderadresse (maks. 56 tegn).
Vælg registrering af eget navn
Gemmer det afsendernavn, der bruges i "Vælg eget navn" i en anden funktion. Der kan gemmes op til 18 afsendernavne.
Tilføj ny
Gem et afsendernavn. Der kan gemmes maks. 20 tegn.
Når du har indtastet et afsendernavn, skal du trykke på tasten [Gem].
Det laveste ledige registreringsnummer fra 01 til 18 bliver automatisk tildelt afsendernavnet. Dette nummer kan ikke ændres.
Liste over afsendernavne
Viser en liste over gemte afsendernavne.
Hvis du vælger et afsendernavn, slettes det.
Til toppen