# FINISHER (BAKKE MED STOR KAPACITET)

## Oversigt

Denne enhed sorterer udskrevet papir og forskyder de enkelte papirsæt i forhold til hinanden. Den hæfter hvert sæt efter behov.
Hvis du vil lave huller i udskrevet papir, skal du installere et valgfrit hullemodul.

- Funktionsnavne
- Forsyninger
- Vedligeholdelse af finisher (bakke med stor kapacitet)

Funktionsnavne
×
Hæfteenhed
Denne danner stakke af papir, der skal hæftes.
×
Udskriftsbakke (øverste bakke, nederste bakke)
Hæftet og offset-forskudt papir udkastes i denne bakke.
Bakken kan skubbes. Træk bakken ud til udskrivning af papir i stor størrelse (størrelse A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 13").
×
Øverste låge
Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Frontlåge
Åbn denne låge for at udskifte hæfteklammeindsatsen eller fjerne en hæfteklammeblokering.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

- Der kræves en papiroverførselsenhed for at installere en finisher (bakke med stor kapacitet) samt en stand/500/2x500/3x500/500&2000 ark-papirskuffe.
- Der må ikke anbringes tunge genstande på finisheren (bakke med stor kapacitet) eller trykkes ned på finisheren (bakke med stor kapacitet).
- Der kan ikke installeres en finisher (bakke med stor kapacitet) samtidig med en finisher, en ryghæftningsfinisher eller en ryghæftningsfinisher (bakke med stor kapacitet).
- Vær forsigtig, når du slutter strømmen til og udfører udskrivning, da udskriftsbakken kan bevæge sig op og ned.

Forsyninger
Finisheren (bakke med stor kapacitet) kræver denne hæftningskassette:
Hæftningskassette (ca. 5000 hæfteklammer pr. kassette x 3 kassetter)
AR-SC2
Vedligeholdelse af finisher (bakke med stor kapacitet)
Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæfteklammeindsatsen.

## Betjening

Udskiftning af indsatsen
Åbn frontlågen.
Sammenklem de grønne dele på holderen til hæftningskassetten og træk holderen op og derefter ud.
Fjern den tomme hæfteklammeindsats.
Tryk på låseknappen for at åbne låget til hæftningskassettens holder og tag derefter hæftningskassetten af.

Hvis der er flere hæfteklammer i, kan hæftningskassetten ikke tages af.

Sæt en ny hæftningskassette i holderen.
Skub hæfteklammeindsatsen ind, til den klikker på plads.

Lukkestrimlen må ikke tages ud af kassetten, før kassetten er sat i holderen.

Træk lukkestrimlen, der holder hæfteklammerne, lige ud af kassetten.
Skub hæftningskassettens holder ind igen med et fast tryk.
Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.
Luk frontlågen.
Udskriv en prøveudskrift eller -kopi med hæftningssorteringsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.
Til toppen