# ILÆGNING AF PAPIR I EN BAKKE

## Oversigt

Ilægning af papir i bakke 1 - 4 (når en Stand/500/2x500/3x500 ak papirskuffe er installeret. Bakke 2 når en Stand/500&2000 ak papirskuffe er installeret)
Der kan maks. ilægges 500 ark papir fra størrelse A5R til A3 (5-1/2" x 8-1/2"R to 11" x 17") i bakke 1 og 4.
Hvis du har ilagt en anden papirtype eller en anden papirstørrelse, end der var ilagt tidligere, skal du huske at kontrollere indstillingerne i "Indstillingsfunktion". Forkerte indstillinger påvirker den automatiske papirvalgsproces. Det kan medføre udskriftsfejl, udskrivning på papir i en forkert størrelse eller en forkert type eller fejlindføring.
Der må ikke anbringes tunge genstande på bakken eller trykkes ned på bakken.
Sådan kontrolleres papirets type og størrelse:
Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Træk papirbakken ud.
Træk forsigtigt bakken ud, indtil den stopper.
For at lægge papir i, gå til trin 3. For at ilægge en anderledes størrelse papir, gå videre til næste trin.
Juster papirstyrene A og B ved at klemme på deres låsearme og anbringe dem, således at de passer til de længdegående og tværgående dimensioner på det papir, der skal anvendes.
Papirstyrene A og B kan skubbes. Skub hvert papirstyr, samtidig med at deres låsearm tilpasses papirstørrelsen.
Læg papiret i bakken.
Læg papiret i, så den side, der skal udskrives, vender opad. Stakken må ikke være højere end markeringslinjen (maks. 500 ark).
Luft papiret godt, før det lægges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark blive ført ind samtidig og resultere i fejlindføring.
Skub forsigtigt papirbakken ind i maskinen.
Skub bakken helt ind i maskinen.
Til toppen