# SEND DATA, MENS DER KOPIERES

## Oversigt

Med denne funktion kan du sende en fax, mens der kopieres, sende en e-mail med en vedhæftet billedfil, eller gemme data i netværksmappen.
Du skal først gemme destinationen i adressebogen.

- LAGRING AF ADRESSER VIA DIREKTE INDTASTNING
- LAGRING AF ADRESSER VIA GLOBAL ADRESSESØGNING

Fax- og billedtransmissionen starter, når kopieringen er færdig, og indstillingerne er de samme, som anvendes til transmissionen.
Ikke alle funktioner giver de samme resultater som kopiering.

## Betjening

Tryk på tasten [Send og skriv ud] på handlingspanelet.
Vælg modtageren fra adressebogen.

- ADRESSEBOGSSKÆRM

Når du har valgt modtageren, skal du trykke på tasten [Indtast adresse].
Du kan ikke bruge softwaretastaturet til at indtaste adressen. Hvis du ikke kan finde modtageren i adressebogen, skal du indtaste det i adressebogen.

- LAGRING AF ADRESSER VIA DIREKTE INDTASTNING
- LAGRING AF ADRESSER VIA GLOBAL ADRESSESØGNING

Læg originalen på.
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Angiv hver kopielement efter behov.
Disse kopiindstillinger bruges til fax-transmission. Dog vil nogle indstillinger muligvis være utilgængelige, alt afhængigt af deres funktion.
Du kan få vist den scannede original ved at trykke på tasten [Forhåndsvis].
Tryk på tasten [Start] for at starte kopieringen.
Transmissionen starter, når kopieringen er færdig.
Efter kopieringen vil du ikke kunne se en forhåndsvisning inden transmissionen.
Til toppen