# AFSENDELSE AF TO SIDER SOM EN ENKELT SIDE(2-i-1)

## Oversigt

Reducerer to originalsider til den samme størrelse, hvorefter de kan sendes som en enkelt side. Denne funktion er praktisk, når du har et stort antal originalsider og ønsker at reducere antallet af sider, der sendes.
For standardstørrelsen (A4 (8-1/2" x 11") eller B5 eller A5 (5-1/2" x 8-1/2")) scannes originalsider fra både enkeltindføringsfeederen og glaspladen.

- Denne funktion kan ikke anvendes i Scannings- eller Dataindtastningsfunktion.
- Indstillingen 2-i-1 er kun tilgængelig for originaler med en anden størrelse end en standardstørrelse (A4 (8-1/2" x 11") eller B5 eller A5 (5-1/2" x 8-1/2")).
- Transmission er ikke mulig ved en størrelse, der er mindre end originalstørrelsen.
- Når originalens scanningsstørrelse er angivet med talværdier, kan denne funktion ikke bruges.
- Denne funktion kan ikke bruges sammen med Flersidet scan eller Kortformat.

## Betjening

Læg originalen på.
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [2-i-1].
Der vises en markering på ikonet.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten [Tilbage].
Sådan annulleres indstillingen 2-i-1:
Tryk på tasten [2-i-1] for at fjerne markeringen.
Tryk på tasten [Original].
Tryk på tasten [Billedretning] med den samme retning som den placerede original.
Hvis denne indstilling ikke er korrekt, bliver der ikke transmitteret et passende billede.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES".

- Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
  Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
- Hvis du placerede originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
  Når scanningen er afsluttet, placeres næste original, og der trykkes på tasten [Start]. Gentag, indtil alle sider er scannet, og tryk derefter på tasten [Read-end].
  Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.

Tryk på tasten [Konfigurer] på bekræftelsesskærmen, når scanningen er færdig for at ændre belysningen, opløsningen, scanningsstørrelsen og afsendelsesstørrelsen. (Ved scanning af hver enkelt af originalerne med lige numre er det dog kun belysningen, der ændres).
Tilbage til toppen