# KVALITETEN AF DET SCANNEDE BILLEDE ER DÅRLIG

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Er originalen en tryksag som f.eks. en bog eller et tidsskrift? | Følgende fremgangsmåde anvendes til at reducere moiréeffekten: Når originalen er en tryksag, kan der opstå lodrette mønstre (moiré). Vælg [Andet] → [Skarphed] på basisskærmen, og gør billedets kanter blødere for at reducere moiréeffekten (kun i "E-mail", "FTP/Skrivebord", "Netværksmappe" og "Scan til ekstern hukommelsesenhed"). Moiréeffekten kan muligvis også reduceres ved at ændre indstillingen for opløsningen eller ved at flytte originalen (eller ændre dens vinkel) en anelse på glaspladen.
Er farvetilstanden sat til [Mono2], når der scannes en original i farve eller gråtoner? | Hvis farvetilstanden sættes til [Mono2], udskiftes farverne på originalen med enten sort eller hvid. Dette er egnet til originaler, der kun består af tekst. For originaler, der indeholder illustrationer, er det imidlertid bedst at anvende tasten [START SORT/HVID] med farvetilstanden indstillet til [Gråtoner] eller indstille farvetilstanden for tasten [Start farve] til [Fuld Farve] eller [Auto] → [Gråtoner] og derefter scanne.
Er der medtaget en destination, der har valgt [TIFF-S] som format? | Hvis du vil sende et billede, der er scannet ved høj opløsning til destinationer for "E-mail", "FTP/desktop" og "Netværksmappe", kan du sende billedet til destinationer for scanning og internetfax separat. Når der udføres en rundsendingstransmission, som omfatter destinationer for både "E-mail", "FTP/desktop" og "Netværksmappe" samt destinationen for internetfax, der har valgt [TIFF-S] som format, forbliver opløsningen fast ved [200 x 200 dpi], selvom der vælges en anden opløsningsindstilling.

Til toppen