# AUTOMATISK VALG AF FARVETILSTAND FUNGERER IKKE KORREKT

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Scanner du en af følgende originaltyper? Når sort/hvid ikke er valgt: Er der farver på papiret? Når farve ikke er valgt: Er farven på originalen meget lys? Er farven på originalen meget mørk, næsten sort? Er kun et meget lille område på originalen farvet? | Når farvetilstanden er indstillet til "Auto", registrerer maskinen, om originalen er sort-hvid eller farvet, når der trykkes på tasten [Start farve]. Når der anvendes en original af en type, der svarer til den til venstre, giver automatisk registrering muligvis ikke det rigtige resultat. I det tilfælde skal farvetilstanden angives manuelt.

Til toppen