# SCANNING AF ORIGINALER I FORSKELLIG STØRRELSE(MIX STØRRELSE ORIGINAL)

## Oversigt

Scan originaler i forskellige størrelser samtidigt, f.eks. når originaler i B4-størrelse (8-1/2" x 14") er blandet med originaler i A3-størrelse (11" x 17").
Når originalerne scannes, registrerer maskinen automatisk de enkelte originalers størrelse.
Denne funktion kan kun bruges med de kombinationer af originalstørrelser som vist nedenfor.

- A3 og B4, A3 og B5, B4 og A4 og A4 og B5
- A4R og B5, B4 og A4R, B4 og A5 og B5 og A5
- 11" x 17" og 8-1/2" x 14", 11" x 17" og 8-1/2" x 13" og 11" x 17" og 5-1/2" x 8-1/2"

- Når Original m. blandet størrelse er valgt, kan en original scanningsstørrelse ikke angives.
- Efter den originale scanningsstørrelse er valgt, kan Original med blandet størrelse ikke angives.
- Når Original m. blandet størrelse er aktiveret, er 2-sidet scanning ikke mulig. (bortset fra MX-4141N/MX-5141N)
- Roter kan ikke bruges, når Original m. blandet størrelse er aktiveret.

Denne funktion er ikke tilgængelig, hvis [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Indstilling af originalstørrelseføler] er indstillet til "AB-3" i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Placer originalen i dokumentfeederbakken på den automatiske dokumentfeeder.
Læg originalerne i med hjørnerne rettet ind i det øverste venstre hjørne i dokumentfeederbakken.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Original med blandet størrelse]. Ellers kan du trykke på tasten [Andet] og trykke på tasten [Original m. blandet størrelse].
Indstil "Original" til "Auto" for originaler i blandet størrelse.
Der vises en markering på ikonet.
Sådan annulleres indstillingen Original m. blandet størrelse:
Tryk på tasten [Original m. blandet størrelse] for at fjerne markeringen.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten [Tilbage].
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES". Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.
Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
Til toppen