# FARVERNE ER FORKERTE

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Udførte du "Registreringstilpasning"? | Bed administratoren om at udføre "Registreringstilpasning". "Indstillingsfunktion" → [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Registreringstilpasning]→knappen "Execute". Hvis farvetonerne virker forkerte, skal der udføres [Automatisk farvekalibrering] efter afslutning af registreringsjusteringen. (Hvis farverne stadig er deaktiverede efter kalibrering, kan gentagen kalibrering forbedre resultaterne). "Indstillingsfunktion" → [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Farvetilpasn.] → [Automatisk farvekalibrering]

Til toppen