# SEPARAT JUSTERING AF UDSKRIFTSPOSITION PÅ ULIGE OG LIGE SIDER(UDSKRIFTSPOSITION)

## Oversigt

Denne funktion indstiller forskellige udskriftspositioner (marginer) separat for ulige og lige sider og udskriver siderne.

- Denne funktion er tilgængelig i et Windows-miljø.
- Denne funktion kan anvendes, når PCL6-printerdriver bruges.

## Betjening

Windows
Klik på fanen [Avanceret], og klik på knappen [Kompatibilitet].
Klik på knappen [Udskriftsposition].
Konfigurer udskriftsstartpositionerne for henholdsvis ulige og lige sider, og klik på knappen [OK].
Til toppen