# PROTOKOLINDSTILLINGER

Vælg de generelle netværksindstillinger.
Oplysninger om TCP/IP-, NetWare-, EtherTalk- og NetBIOS-status kan indstilles.
TCP/IP
TCP/IP-indstillinger
TCP/IP
For at bruge maskinen på et TCP/IP-netværk skal denne indstilling aktiveres.
IPv4-indstillinger
Når du bruger maskinen på et TCP/IP-netværk (IPv4), skal du bruge denne indstilling til at konfigurere maskinens IP-adresse.
DHCP/BOOTP
Brug denne indstilling til at hente IP-adressen automatisk vha. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)/BOOTP (Bootstrap Protocol). Når denne indstilling er aktiveret, er det ikke nødvendigt at angive en IP-adresse manuelt.
Hvis DHCP/BOOTP bruges, kan den IP-adresse, der tildeles maskinen, ændre sig automatisk. Hvis IP-adressen ændres, vil det ikke være muligt at udskrive.
Hvis maskinen bruges på et TCP/IP-netværk, skal du huske at aktivere "Aktiver TCP/IP" nedenfor.
RARP
Konfigurer denne indstilling for at bruge RARP-protokollen.
IPv4-adresse
Indtast maskinens IP-adresse.
Undernetmaske
Indtast IP-undernetmasken.
Standardgateway
Indtast standardgatewayadressen.
IPv6-indstillinger
Når du bruger maskinen på et TCP/IP-netværk (IPv6), skal du bruge denne indstilling for at konfigurere maskinens IP-adresse.
IPv6
Aktiver denne indstilling.
DHCPv6
Brug denne indstilling til at hente IP-adressen automatisk vha. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) v6. Når denne indstilling er aktiveret, er det ikke nødvendigt at angive en IP-adresse manuelt.
Manuel adresse/præfikslængde
Indtast maskinens IP-adresse og præfikslængden (0-128).
Standardgateway
Standardgateway

- Hvis DHCPv6 bruges, kan den IP-adresse, der tildeles maskinen, ændre sig automatisk. Hvis IP-adressen ændres, vil det ikke være muligt at udskrive.

- Hvis maskinen bruges på et TCP/IP-netværk, skal du huske at aktivere "Aktiver TCP/IP" nedenfor.
- I et IPv6-miljø kan maskinen bruge LPD- eller IPP-protokollen.

Ping-kommando
Kontrollerer, om maskinen kan kommunikere med pc'en på netværket.
Angiv IP-adressen på den ønskede pc, og tryk på tasten [Udfør]. Der vises en meddelelse, som viser pc'ens svar eller manglende svar.
NetWare
NetWare-indstillinger
NetWare
For at bruge maskinen på et NetWare-netværk skal denne indstilling aktiveres.
Rammetype
Vælg en rammetype.
Indstillinger: 802.2, 802.3, SNAP, ETHER-II
Handlingsfunktion
Vælg en handlingsfunktion.
Indstillinger: PSERVER, RPRINTER
Printernavn
Indtast printernavnet.
PSERVER-indstillinger
Printerservernavn
Indtast et printerservernavn.
Loginadgangskode
Indtast loginadgangskoden.
For at ændre kodeordet skal du indstille [Skift kodeord] til .
Kontroller interval
Indtast et interval for jobkontrol.
Bindery-funktion
Konfigurer denne indstilling for at bruge Bindery-funktionen.
Filservernavn 1-8
Indtast et filservernavn.
NDS-træ
Indtast navnet på NDS-træet.
NDS-kontekst
Indtast NDS-konteksten.
RPRINTER-indstillinger
Printerservernavn 1-8
Indtast et printerservernavn.
Job-timeout
Indtast en job-timeout.
EtherTalk
EtherTalk-indstillinger
EtherTalk
For at bruge maskinen på et EtherTalk-netværk skal denne indstilling aktiveres.
Zonenavn
Indtast et zonenavn.
Printernavn
Indtast printernavnet.
NetBIOS
NetBIOS konfiguration
NBT/WINS
For at bruge maskinen på et NetBIOS-netværk skal denne indstilling aktiveres.
Når indstillingerne ændres, er ændringerne først gældende, når maskinen genstartes. Se "SÅDAN TÆNDES MASKINEN" for at genstarte maskinen.
Til toppen