# KOPIERING AF EN BROCHURE(BOG KOPI)

## Oversigt

Denne funktion fremstiller en kopi af de to modstående sider i en åben bog eller andet indbundet dokument.
Kopier, som er fremstillet med denne funktion, kan foldes på midten til et hæfte.
Denne funktion er nyttig, når man vil samle kopier i et flot hæfte eller en brochure.
Sådan ilægges originalen

- Bogkopi skal angives, før originalen scannes.
- Fire originalsider kopieres over på hvert ark papir. Blanke sider produceres automatisk til slut, hvis antallet af originalsider ikke er et multiplum af fire.
- Denne funktion kan kombineres med ryghæftning eller foldning, hvis der er installeret en ryg-finisher.
- Når funktionen Bogkopi vælges, vælges automatisk 2-sidet kopifunktion.
  Når der vælges indstillinger, der forhindrer 2-sidet kopiering, kan funktionen Bogkopi ikke anvendes.

## Betjening

Læg originalen på glaspladen
Placer de åbnede sider af "første og sidste ark".

- GLASPLADE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Bogkopi].
Vælg en indbindingsposition.
Hvis der ikke skal indsættes et omslag, tryk da på tasterne og [Tilbage] i nævnte rækkefølge. Gå videre til trin 5.
Sådan annulleres bogkopieringen:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Hvis du vil tilføje et omslag, skal du trykke på tasten [Omslagsindstilling] og trykke på tasten [Aktiv].
For at fremstille en kopi på det indsatte omslagsark skal du markere feltet [Fremstil kopi af omslag (duplex)], så vises.
Sådan skiftes omslagsbakke:
Tryk på tasten [Papirskuffe] for at få vist skærmen til valg af bakke. Tryk på omslagsbakken på skærmen til valg af bakke. Se "VALG AF PAPIRBAKKE TIL KOPIERING" for at få flere oplysninger.

- Hvis der skal kopieres på omslaget, kan der ikke anvendes etiketark, overheadfilm og fanepapir.
- Denne indstilling er ikke tilgængelig, når omslags-/skillearksfunktionen er deaktiveret i indstillingsfunktionen.

Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Tryk på tasten [Forhåndsvis] for at scanne den første originalside.
Scanning af originalen starter.
Placer de næste, åbnede originalsider, og tryk på tasten [Ekstra scanning].
Gentag dette trin, indtil alle originalsider er blevet scannet.
Scan de tilbageværende originalsider i denne rækkefølge:

1. På indersiden af forsiden og den 1. side (modstående sider)
2. På indersiden af 2. og 3. side (modstående sider)
3. ...
4. På indersiden af sidste side og bagsiden (modstående sider)

Kopiindstillingerne kan ikke ændres, når der scannes yderligere sider.
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Originalscanning slut] for at begynde at kopiere.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen