# BRUGBARE PAPIRTYPER

Dette afsnit beskriver, hvilke papirstørrelser der kan bruges, og hvilke der ikke kan bruges.
Alle papirtyper med undtagelse af almindeligt papir kaldes specialmedier.

- Anvendeligt papir
- Papir, som ikke kan anvendes
- Ikke-anbefalet papir

- Der er forskellige papirtyper i handlen, men nogle af dem kan ikke bruges i maskinen.
  Før du anvender papir, skal du rådspørge forhandleren eller en autoriseret servicerepræsentant.
- Billedkvaliteten og tonerens opløsning på papiret kan ændres på grund af påvirkning fra omgivelserne, arbejdsbetingelserne og papirets egenskaber og bevirke, at billedkvaliteten bliver dårligere end på Sharp-standardpapir.
  Før du anvender papir, skal du rådspørge forhandleren eller en autoriseret servicerepræsentant.
- Brug af ikke-anbefalet eller ikke-anvendeligt papir kan medføre skæv indføring, fejlindføring, dårlig toneropløsning (toneren sidder ikke fast på papiret og kan gnubbes af) eller maskinfejl.
- Brug af ikke-anbefalet papir kan medføre fejlindføring eller dårlig billedkvalitet. Før der anvendes ikke-anbefalet papir, skal det kontrolleres, om udskrivningen kan udføres ordentligt.

Anvendeligt papir
Specifikationer for almindeligt papir, kraftigt papir og tyndt papir

Almindeligt papir | Sharp-standardpapir 80 g/m2 (21 lbs). Se "SPECIFIKATIONER FOR SHARP-STANDARDPAPIR" i "Kortfattet startvejledning" for at få oplysninger om papirspecifikationer. Almindeligt standardpapir fra andre producenter end Sharp 60 g/m2 til 105 g/m2 (16 lbs. til 28 lbs.)
Kraftigt papir | 106 g/m2 til 300 g/m2 (29 lbs. til 110 lbs. omslag)
Tyndt papir | 55 g/m2 til 59 g/m2 (13 lbs. til 16 lbs.)

Genbrugspapir, farvet papir og forhullet papir skal opfylde de samme specifikationer som almindeligt papir.
Før du anvender papir, skal du rådspørge forhandleren eller en autoriseret servicerepræsentant.
Papirtyper, der kan indstilles i hver bakke.

- Detaljerede oplysninger om papirstørrelser og -typer, der kan lægges i hver bakke på maskinen, findes i "SPECIFICATIONER" i "Kortfattet startvejledning" og "BAKKEINDSTILLINGER" i "Indstillingsfunktion" "Brugervejledning".
- Genbrugspapir, farvet papir og forhullet papir skal opfylde de samme specifikationer som almindeligt papir.
  Før du anvender papir, skal du rådspørge forhandleren eller en autoriseret servicerepræsentant.

| Bakke 1 - 4 (bakke 2 - 4 når en Stand/1x500/2x500 ak papirskuffe er installeret) | Bakke 3 - 4 (stand/2000 ark papirskuffe) | Manuel feeder | Bakke 5 (bakke med stor kapacitet)
--- | --- | --- | --- | ---
Almindeligt papir | Kuvert | Kuvert | Kuvert | Kuvert
Kraftigt papir 1* | Kuvert | - | Kuvert | -
Kraftigt papir 2* | - | - | Kuvert | -
Kraftigt papir 3* | - | - | Kuvert | -
Tyndt papir | - | - | Kuvert | -
Fortrykt | Kuvert | Kuvert | Kuvert | Kuvert
Genbrugspapir | Kuvert | Kuvert | Kuvert | Kuvert
Brevpapir | Kuvert | Kuvert | Kuvert | Kuvert
Forhullet | Kuvert | Kuvert | Kuvert | Kuvert
Farve | Kuvert | Kuvert | Kuvert | Kuvert
Etiket | - | - | Kuvert | -
Blankt papir | - | - | Kuvert | -
Overheadfilm (S4BG68) Tilladt | - | - | Kuvert | -
Fanepapir | - | - | Kuvert | -
Kuvert | - | - | Kuvert | -

*
  "Kraftigt papir 1" er kraftigt papir på op til 220 g/m2 (110 lbs. indeks), og "Kraftigt papir 2" er kraftigt papir på op til 256 g/m2 (140 lbs. indeks), "Kraftigt papir 3" er kraftigt papir på op til 300 g/m2 (110 lbs. omslag).

Indstilling af retning på den side, der skal udskrives
Indstillingsretningen varierer for den side af papiret, der skal udskrives, afhængigt af den anvendte bakke. Indstil papiret i omvendt retning for "Brevpapir" og "Fortrykt".

Bakke | I normal status | Med brevhoved eller fortrykt papir indstillet
--- | --- | ---
Bakke 1-4 | Forsiden opad | Forsiden nedad
Manuel feeder og bakke 5: | Forsiden nedad | Forsiden opad

Når [Deaktivering af duplex] er indstillet for "Brevpapir" eller "Fortrykt", skal den side, der skal udskrives, indstilles i samme retning som ved almindelig udskrivning.
Sådan indstilles [Deaktivering af duplex]:
Vælg [Systemindstillinger] → [Enhedskontrol] → [Deaktivering af duplex] i "Indstillingsfunktion".
Papir, som ikke kan anvendes

- Specialmedier til inkjetprintere
  (fint papir, blankt papir, blank film osv.)
- Karbonpapir eller termopapir
- Klæbepapir
- Papir med clips
- Papir med foldemærker
- Iturevet papir
- Olierede overheadtransparenter

- Tyndt papir på under 55 g/m2 (15 lbs)
- Kraftigt papir på 300 g/m2 (110 lbs omslag) eller derover
- Uregelmæssigt papir
- Hæftet papir
- Fugtigt papir
- Krøllet papir
- Papir, hvor der allerede er udskrevet på den side, der skal udskrives, eller bagsiden med en anden printer eller multifunktionsenhed.
- Papir med et bølgelignende mønster på grund af fugtoptagelse

Ikke-anbefalet papir

- Stryg-på-transferpapir
- Japansk papir
- Perforeret papir

Til toppen