# FØR AFSENDELSE TIL EN DIREKTE SMTP-ADRESSE

Maskinen understøtter Direkte SMTP, som gør, at du kan sende internetfaxer direkte inden for din virksomhed uden brug af en mail-server.
For fremgangsmåde for lagring af Direkte SMTP adresse i adressebogen, henvises til "LAGRING AF ADRESSER VIA DIREKTE INDTASTNING" og " LAGRING AF ADRESSER VIA GLOBAL ADRESSESØGNING" eller "LAGRINGSGRUPPER". Gemte direkte SMTP-adresser er indeholdt i adressebogen for internet-faxfunktion.
Hvis destinationen er optaget:
Hvis modtageren er optaget, vil maskinen vente kort tid, og derefter automatisk sende igen.
Sådan annulleres transmissionen:
Gøres fra jobstatusskærmen.

- ANNULLERING/SLETNING AF ET IGANGVÆRENDE ELLER RESERVERET JOB

Sådan indstilles antallet af genopkaldsforsøg og intervallet mellem forsøgene, når forbindelsen ikke kan etableres, fordi linjen er optaget eller af andre årsager:
Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for Billedafsendelse] → [Indstillinger for internetfax] → [Send Indstillinger] → [Ring op igen, hvis linjen er optaget] i "Indstillingsfunktion".
Standardfabriksindstillingen er to forsøg med 3 minutters interval.
Når der opstår en kommunikationsfejl:
Hvis der opstår en kommunikationsfejl, eller den anden faxmaskine ikke svarer på opkaldet inden for et fastsat tidsrum, forsøges transmissionen automatisk gentaget efter et forudindstillet interval.
Sådan annulleres transmissionen:
Gøres fra jobstatusskærmen.

- ANNULLERING/SLETNING AF ET IGANGVÆRENDE ELLER RESERVERET JOB

For at indstille antallet af genopkaldsforsøg og intervallet mellem forsøgene, når en transmission ikke lykkes på grund af en fejl:
Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for Billedafsendelse] → [Indstillinger for internetfax] → [Send Indstillinger] → [Genopkald ved kommunikationsfejl] i "Indstillingsfunktion".
Standardfabriksindstillingen er to forsøg med 3 minutters interval.
Til toppen