# BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

## Oversigt

Vælg en destination fra en transmissionslog, og gensend dataene.
Destinationerne for de 50 nyligst sendte transmissioner via Scan til e-mail, internetfax (inklusive Direkte SMTP adresser) og/eller fax bliver gemt. Vælg en af disse for at sende igen til destinationen. Destinationerne for FTP-/Skrivebordstransmission og Scan til netværksmappe vises også i transmissionsloggen.
Adresserne, der vises i transmissionsloggen, kan også gemmes i en adressebog. Dette er praktisk, når du gemmer en adresse, der blev indtastet manuelt. Adresser fra FTP-/Desktop-transmission kan dog ikke gemmes fra maskinen.

- Når en destination for retransmission vælges på skærmen for transmissionslog, vælges funktionen for den valgte destination automatisk.
- Følgende adressetyper bliver ikke gemt til forsendelse igen.
  - One-touch-tast til en kontakt eller gruppe, hvor der er gemt flere destinationer.
  - Rundsendingsdestinationer
  - Destinationer transmitteret vha. et program
- Brugernavnet og adgangskoden gemmes ikke af sikkerhedsmæssige årsager. Hvis en skærm vises, der anmoder dig om at indtaste sådanne oplysninger, indtast oplysningerne igen.

## Betjening

Tryk på tasten [Vælg i adresser, som fornylig er sendt til] på handlingspanelet.
Tryk på tasten for den destination, der skal sendes til igen.
De sidste 50 adresser brugt til transmission bliver vist.
Hvis en skærm, der anmoder om, at du indtaster brugernavn og adgangskode, skal du indtaste oplysningerne.
Sådan annulleres indstillingen gensend:
Tryk på den fremhævede tast.
Når du vælger destinationen og trykker på [Registrer ny adresse i adressebog], kan destinationen gemmes i adressebogen. Dette er praktisk, hvis du har indtastet en destination direkte.
Til toppen