# HÆFTNING FINDER IKKE STED (OGSÅ RYGHÆFTNING)

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Vises der en meddelelse om, at du skal kontrollere hæfteenheden? | Fjern fastsiddende hæfteklammer. – "FJERNELSE AF FORKERT INDFØRT PAPIR" i "FREMGANGSMÅDER, SOM ER FÆLLES FOR ALLE FUNKTIONER"
Vises der en meddelelse om, at du skal isætte hæfteklammer? | Udskift hæfteklammeindsatsen. Husk at sætte hæfteklammeholderen i igen. – "FJERNELSE AF FORKERT INDFØRT PAPIR" i "FREMGANGSMÅDER, SOM ER FÆLLES FOR ALLE FUNKTIONER"
Er der forskellige papirbredder? | For at udføre hæftning af blandede størrelser skal du bruge papir med samme bredde og vælge indstillingen [Samme bredde]. Hæftning er ikke mulig, når papir med forskellige bredder er blandet sammen. Ved kopiering skal du vælge [Samme bredde] for [Original m. blandet størrelse] i [Andet].
Er der flere ark, end der kan hæftes på én gang? | Se "SPECIFIKATIONER" i den kortfattede startvejledning vedrørende det maksimale antal ark, der kan hæftes.
Indeholder udskriftsjobbet en papirstørrelse, der ikke kan hæftes? | Se "SPECIFIKATIONER" i den kortfattede startvejledning for at få oplysninger om, hvilke papirstørrelser der kan hæftes.
Er bakkens papirtypeindstilling, der er valgt i printerdriveren, indstillet til en papirtype, der ikke kan hæftes? | Kontroller papirtypeindstillingerne i maskinen, og vælg en bakke med papir, der kan anvendes til hæftning.*. Klik på knappen [Detaljer] i [Papirvalg] under fanen [Papirvalg] i vinduet printeregenskaber og tjek papirtypeindstillingen for hver bakke. * Hæftning er ikke mulig på etiketter, fanepapir, blankt papir, overheadfilm eller kuverter. Hvis "Bloker hæfter" desuden er valgt i brugertypen, er hæftning ikke mulig.
Har administratoren deaktiveret funktioner? | Tjek hos din administrator. Visse funktioner kan være blevet deaktiveret i systemindstillingerne.

Til toppen