# GENSENDELSE TIL MISLYKKEDE RUNDSENDINGSDESTINATIONER

## Oversigt

Resultatet for en udført rundsending kan kontrolleres på jobstatusskærmen. Hvis transmissionen til en af destinationerne mislykkedes, skal du sende billedet til disse destinationer igen.

## Betjening

Tryk på jobstatusdisplayet.
Når du har trykket på den passende funktionsfane, skal du trykke på tasten [Færdiggør].
Hvis rundsendingstransmissionen indeholder destinationer i andre funktioner, vises den samme rundsendingstast i hver af disse funktioner.
Når du har trykket på tasten for den afsluttede rundsendingstransmission, skal du trykke på tasten [Tjek detaljer i valgt job] på handlingspanelet.
"Rundsending xxxx" vises som destination for rundsendingsjobtasten. Jobkontrolnummeret, der blev vist på berøringspanelet, da scanningen sluttede, vises i "xxxx".
Når du har trykket på fanen [Afsendelse ikke udført], skal du trykke på tasten [Gensendelse til alle mislykkede transmissionsdestinationer] på handlingspanelet for at sende billedet igen.
De næste trin efter, at du har trykket på tasten [Gensendelse til alle mislykkede transmissionsdestinationer], er forskellige, afhængigt af om dokumentarkivering anvendes eller ej.

- Brug af Dokumentarkivering:
  Du vender tilbage til gensend skærmen for dokumentarkivering med de mislykkede destinationer indtastet.
  Udfør fremgangsmåden for gensend dokumentarkivering. (Der er ingen grund til at scanne originalen igen.)
- Ingen brug af Dokumentarkivering:
  Du vender tilbage til basisskærmen med de mislykkede destinationer indtastet. Placer originalen, og udført trinene for rundsendingstransmissionen.

Tilbage til toppen