# SCANNING AF EN TYND ORIGINAL(LANGSOM SCANNING)

## Oversigt

Anvend denne funktion, når du ønsker at scanne tynde originaler vha. den automatiske dokumentfeeder. Denne funktion hjælper med til at forhindre at tynde originaler giver fremføringsfejl.
Når Langsom scanning er valgt, er 2-sidet scanning ikke mulig.

## Betjening

Placer originalen i dokumentfeederbakken på den automatiske dokumentfeeder.
Juster originalstyret langsomt.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER

Hvis originalerne indføres med for stor kraft, kan de folde og blive fejlindført.
Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Langsom scanning].
Der vises en markering på ikonet.
Sådan annulleres indstillingen Langsom scanning:
Tryk på tasten [Langsom scanning] for at fjerne markeringen.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten [Tilbage].
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES". Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.
Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
Til toppen