# INDGÅENDE ROUTING-INDSTILLINGER (HDD-LAGRING)

Konfigurer indstillinger for lagring af modtagne faxer på harddisken.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Automatisk lagring af modtagne faxer på harddisken | Indstil om modtagne faxer skal gemmes på harddiske.
Indstil hvilke faxer, der skal gemmes | Vælg, hvilke modtagne faxer, der skal gemmes Vælg fra line 1 til 3 og internetfax.
Angiv mappen | Angiv mappen, hvor i de modtagne faxer skal gemmes. Indtast et mappenavn, der ikke er længere end 32 fuld-bred/halv-bred tegn.
Aktiver/deaktiver lagring af mapper efter dato | Konfigurer indstillinger til at få datomapper oprettet og modtagne faxer gemt i mapper efter dato.
Udskrivningsindstillinger for modtaget fax | Konfigurer udskrivningsindstillinger for modtagne faxer. Gem og udskriv: Gem modtagne faxer på harddisk, og udskriv også. Udskriv kun, når lagringsfejl opstår: Udskriv modtagne fax, når lagring mislykkes. Gem i indgående routing fejlboks, når lagring mislykkes. Når lagring mislykkes, gemmes fax i indgående routing fejlboks.
Filformat | Vælg filformatet for indgående routing.
Forudindstillede tegn | Indstil tegn føjet til filnavnet, når en fil gemmes. Når "Tegn 1" og "Tegn 2" er indstillet i "Filnavngivning nr. 1 til nr. 7" tilføjes de indstillede tegn til filnavnet. Indtast op til 64 fuld-bred/halv-bred tegn.
Filnavngivning nr. 1 til nr. 7 | Indstil information inkluderet i filnavn, når en fil gemmes.
Indstillinger for modtagelsesbesked | Indstil om besked skal sendes via e-mail , når en fax modtages.
Beskedadresse | Viser adressen, hvortil beskeden er sendt.
Direkte indtastning | Indtast beskedadressen. Indtast maks. 1500 hal-bred tegn for adressen.
Global adressesøgning | Vælg adressen fra globale adresser.
Føj til liste | En adresse, der er indtastet direkte eller fundet via global adressesøgning, gemmes som beskedadressen.

Til toppen