# GEM PÅ EKSTERN HUKOMMELSESENHED

Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Tryk på tasten [Scan til ekstern hukommelsesenhed] på handlingspanelet.
Du skal angive filnavn og en mappe.

- Se forklaringen af funktionen kopi- eller billedafsendelse for indstillinger for scanning af original.
- Hvis originalen er 2-sidet, skal du trykke på tasten [Original] og derefter trykke på tasten [2-sidet tablet] eller [2-sidet hæfte], afhængigt af originalen.

Tryk på tasten [Start] for at begynde scanning.
Der lyder et bip for at angive, at scanningen og fillagring er afsluttet.
Til toppen