# INDSTILLINGER FOR INDKOMMENDE ROUTING

## Oversigt

Modtagne fax- og internetfaxdata kan videresendes efter den gemte videresendelsestabel.
Når denne funktion er aktiveret, kan du også videresende modtagne internetfaxer til en bestemt e-mail-adresse uden at udskrive dem.
Registrering af videresendelsestabel
Du kan gemme eller redigere datavideresendelsestabellen, der har indstillingerne for videresendelse af modtagne data.
Der kan gemmes op til 50 datavideresendelsestabeller.
En enkelt videresendelsestabel kan indeholde op til 500 sæt afsendernumre- og kildeadressekombinationer.
Der kan gemmes op til 1000 destinationer i alle datavideresendelsestabeller tilsammen.
Der kan gemmes op til 100 destinationer for data i FTP/Skrivebord/Netværksmappe.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Navn på videresendelsestabel | Indtast et navn til videresendelsestabellen.
Modtag linjevalg | Vælger en linje til datamodtagelse.
Afsendernummer-/adresseindstilling | Vælg afsenderfaxnummeret eller internetfaxadressen. Inden du vælger et afsendernummer eller en adresse, skal du gemme destinationsnummeret eller -adressen. For at videresende alle modtagne data, vælg [Videresend alle modtagne data].
Tilføj | Indsætter det, du har valgt.
Afsendernummer/-adresse på videresendelsestabel | Viser den adresse, der er valgt vha. tasten [Tilføj].
Slet | Sletter den valgte adresse.
Destination 1/2/3 | Du kan angive videresendelsesdatoen og -destinationen. Videresendelsesbetingelser: Vælg betingelserne for datavideresendelse. Ugedag: Vælg en ugedag for, hvornår datavideresendelse skal starte. Videresendelsestidspunkt: Angiv et klokkeslæt for, hvornår datavideresendelse skal starte. Starttidspunkt: Angiv et klokkeslæt for, hvornår datavideresendelse skal starte. Sluttidspunkt: Angiv et tidspunkt for, hvornår datavideresendelse skal slutte. Format: Vælg et datavideresendelsesformat.
Destinationsindstillinger | Anfører de adresser, der kan angives som destination. Vælg en destination ved at sætte den til .
Destinationsindstillinger (direkte indtastning) | Indtast destinationsnavnet direkte. Tryk på tasten [Føj til viderestillingsdestinationer] for at føje destinationen til listen.

Afsendernummer-/adresseregistrering
Gemmer et nyt afsendernummer eller en ny afsenderadresse til indgående routing.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Adresse, der skal indtastes | Viser det indtastede afsendernummer eller den indtastede afsenderadresse.
Faxnummer | Indtast et faxnummer, der skal gemmes som afsender. Når du indtaster flere sendernumre, skal de adskilles med semikolon (;) eller komma (,). Når du trykker på tasten [Global adressesøgning], vises skærmen til global adressesøgning.
I-Fax-adresse | Indtast en internetfaxadresse, der skal gemmes som afsender. Når du indtaster flere sendernumre, skal de adskilles med semikolon (;) eller komma (,). Når du trykker på tasten [Global adressesøgning], vises skærmen til global adressesøgning.
Slet | Sletter det valgte afsendernummer eller den valgte afsenderadresse.
Føj til liste | Føjer det indtastede afsendernummer til listen.

Administrationsindstillinger
Gemmer administrationsindstillingerne til indgående routing.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Indgående routing | Angiver funktionen til indgående routing.
Deaktiver registrering af videresendelsestabel | Deaktiverer registrering af en videresendelsestabel.
Deaktiver ændring/sletning af videresendelsestabel | Deaktiverer en ændring i en videresendelsestabel.
Deaktiver betingelse for ændring af videresend | Deaktiverer en ændring i datavideresendelsesbetingelserne.
Deaktiverer indstilling for tidsbestemt videresendelse fra betjeningspanel | Deaktiverer en indstilling for tidsbestemt datavideresendelse fra maskinen.
Indstilling af udskriftstype | Angiver en udskriftsstil for modtagne data. Hvis du har valgt [Gem altid] eller [Gem kun ved fejl], skal du indtaste et filnavn.
Forudindstilling af tegn | Indstil tegn tilføjet til filnavnet, når en fil gemmes. Når "Tegn 1" og "Tegn 2" er indstillet i "Filnavngivning nr. 1 til nr. 7" tilføjes de indstillede tegn til filnavnet. Indtast op til 64 fuld-bred/halv-bred tegn.
Filnavngivning nr. 1 til nr. 7 | Indstil information inkluderet i filnavn, når en fil gemmes.
Når der gemmes i en adressebog, skal du ændre afsendernavnet ti kontaktnavnet | Når afsender af data er gemt i adressebogen, ændres afsenderinformationen til navnet gemt i adressebogen.

## Betjening

Aktiver funktionen [Indgående routing].
Tryk på [Administrationsindstillinger] på menuen.
Aktiver funktionen [Indgående routing] på indstillingsskærmen.
Gem afsendernummer eller -adresse.
Tryk på [Afsendernummer-/adresseregistrering] på menuen.
Indtast det destinationsnummer eller den destinationsadresse, du vil gemme.
Hvis du vil videresende alle modtagne data, behøver du ikke gemme afsendernummeret og -adressen separat.
Gem en videresendelsestabel.
Tryk på [Indstillinger for indkommende routing] på menuen.
Tryk på tasten [Tilføj] på den viste skærm.
Når skærmen [Tabelregistrering] vises, skal du gemme videresendelsestabellen.
Aktiver den gemte videresendelsestabel.
Tryk på [Indstillinger for indkommende routing] på menuen.
Indstil videresendelses tabelnavnet, som du vil aktivere, til . Du kan angive videresendelsesbetingelser ved at vælge [Videresend baseret på betingelserne for videresendelsesdestination 1-3], og vælg også [Fremsend altid] eller [Fremsend på udvalgt dag og tid]. Hvis du har valgt [Fremsend på udvalgt dag og tid] , skal du angive en dato og et tidspunkt for videresendelse på forhånd.
Til toppen