# VIDERESENDELSE AF MODTAGNE INTERNETFAXDATA(VIDERESEND FAX- DATA)

## Oversigt

Hvis ikke maskinen kan udskrive pga., at den er løbet tør for papir eller toner, videresendes modtagne faxmeddelelser til en anden tidligere registreret internetfaxadresse (inklusive direkte SMTP).

- Videresendelse er ikke mulig, hvis der ikke er modtaget nogen faxer, eller hvis der ikke er noget videresendelsesnummer programmeret.
- Hvis nogle af siderne af en fax, der videresendes, blev udskrevet vellykket, er det kun de sider, der ikke blev udskrevet, der vil blive videresendt.
- Hvis videresendelse ikke lykkes, fordi transmissionen blev annulleret, eller der opstod en kommunikationsfejl, sættes de faxer, der skulle videresendes, tilbage i udskriftskøen på maskinen.
- Hvis der vises en skærm til indtastning af adgangskode, efter der er trykket på tasten [OK], er "Tilbageholdelsesindstilling for modtaget dataudskrift" blevet aktiveret. Indtast adgangskoden ved brug af taltasterne for at begynde videresendelse.
  - UDSKRIVNING AF EN ADGANGSKODEBESKYTTET FAX (Tilbageholdelsesindstilling for modtaget data-udskrift)

## Betjening

Tryk på tasten [Indstillingsfunktion] på hjemmeskærmen.
Tryk på tasten [Fax data modtag/videresend].
Tryk på tasten [Internet faxindstill.].
Tryk på tasten [Udfør] i [Videresend modtagne data] for at begynde videresendelse.
Til toppen