# AFSENDELSE AF ET BILLEDE I SCANNINGSFUNKTION

## Oversigt

Et billede kan sendes i scanningsfunktion (Scan til e-mail, Scan til FTP, Scan til desktop og Scan til netværksmappe).

- Hvis hukommelsen bliver fuld under scanningen af originalerne, vises en meddelelse, og scanningen standser.
- Når der udføres Scan til e-mail, skal du passe på ikke at sende en fil, der er for stor. Det er især flersidede filer, der har tendens til at blive for store. Når der sendes en flersidet fil eller andre store filer, kan det være nødvendigt at reducere antallet af scannede sider eller at reducere sendestørrelsen.

Undlad at placere objekter under originalstørrelsesføleren. Hvis der lukkes for den automatiske dokumentfeeder med et objekt underneden, kan det beskadige originalstørrelsesfølerens plade og forhindre korrekt registrering af dokumentstørrelsen.

## Betjening

Læg originalen på.
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

- Når originalerne placeres, skal de vende som vist nedenfor.

- *Når der placeres en stor original med stående retning, skal du lægge den som vist i figuren med titlen "Liggende retning" og angive placeringsretningen i trin 5.
- Placer originaler i A5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") i stående (lodret) retning (). Hvis de placeres i liggende (vandret) retning (), registreres en forkert størrelse. Hvis originalen er i A5R-størrelse (5-1/2" x 8-1/2"R), skal du indtaste originalstørrelsen manuelt.

Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

ANGIVELSE AF DESTINATIONER Ikonet på tasten angiver destinationstypen, der er gemt på tasten.
: Scan til e-mail
: Scan til FTP
: Scan til netværksmappe
: Scan til desktop

- Hvis skærmen ændres, efter at der er trykket på en one-touch-tast, uden at du trykker på , angives destinationen for den tast, der blev trykket på, automatisk.
- Når der udføres Scan til e-mail, kan du også sende Cc eller Bcc kopier til andre destinationer. Tryk på for at vælge destinationer.
- Der kan specificeres flere destinationer.
- Hvis du vil ændre [Emne], [Filnavn], [Svarnavn] eller [Brødtekst], skal du trykke på målindtastningsfeltet eller trykke på [Indstillinger].

- Rediger emnet, filnavnet, svarnavnet eller mailteksten ved scanningstransmissionen.

Tryk på tasten [Original].
Tryk på den relevante retningstast.
Angiv retningen af den original, der blev placeret i trin 1.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .

- Du kan ændre belysning, opløsning, filformat, farvetilstand og andre indstillinger. Tryk på deres taster.

- AUTOMATISK SCANNING AF BEGGE SIDER AF EN ORIGINAL (2-SIDET ORIGINAL)
- SCANNINGSSTR. OG AFS.STR. (FORSTØR/REDUCER)
- ÆNDRING AF BELYSNINGEN OG ORIGINALBILLEDTYPEN
- ÆNDRING AF OPLØSNINGEN
- ÆNDRING AF FORMAT I SCANNINGS- ELLER DATAINDTASTNINGSFUNKTION
- ÆNDRING AF FARVETILSTAND

- Hvis du trykker på tasten [Andet], kan du konfigurere forskellige funktioner, f.eks. sende to originalsider kollektivt som ét ark eller originalsider med forskellige størrelser.

Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at se en forhåndsvisning af et billede, inden du sender originalen.

- Hvis originalen blev indført i dokumentfeederen, lyder der et bip, når scanningen er færdig, hvorefter transmissionen starter.
- Hvis originalen er placeret på glaspladen, vises tasten [Read-end] i berøringspanelet. Hvis originalen kun er en side, gå til trin 7. Gå til trin 6 for at scanne flere sider.

Hvis filformatet er indstillet til [PDF/Krypter], [PDF/Krypter/Understreg sort bogstav], [PDF/Krypter/Høj komprimering] eller [PDF/Krypter/Høj komprimering/Ultrafin], bliver du bedt om at indtaste adgangskoden, når du trykker på tasten [Start].
Tryk på tasten [Indtastn.] for at åbne tastaturskærmen, indtast adgangskoden (maks. 32 karakterer), og tryk på tasten [OK]. Modtageren skal bruge adgangskoden, der indtastes her for at åbne den krypterede PDF-fil.
Du kan annullere Krypter PDF ved at trykke på tasten [Annuller]. Skærmen for formatindstilling kommer frem, således at du kan ændre filtypen.
Vælg en ny filtype, og tryk på tasten [START] for at begynde transmissionen.
Hvis originalen blev placeret på glaspladen, skal du fjerne originalen og lægge den næste original på. Tryk derefter på tasten [START].
Gentag, indtil alle originaler er scannet.
Tryk på tasten [Read-end].
Der lyder et bip for at angive, at handlingen er afsluttet.

- Hvis der ikke foretages noget i ét minut, efter at bekræftelsesskærmen vises, slutter scanningen automatisk, og transmissionen bliver bestilt.
- Tryk på tasten [Ændr indstill.] for at ændre belysningen, opløsningen, scanningsstørrelsen og afsendelsesstørrelsen for hver originalside, der scannes. Når "Kortformat" er valgt i Andet, kan du dog kun ændre belysning, når du scanner en originalside med lige numre.

Til toppen