# TRÅDLØSE INDSTILLINGER

Giver adgang til et netværk via en trådløs LAN.
Indstillingerne gemmes, når der trykkes på knappen [Send]
.
Trådløse indstillinger
Anvendes til at aktivere eller deaktivere det trådløse LAN og vise status for det trådløse LAN.
Tilslutningstypeskift
Skifter mellem infrastrukturtilstand og adgangspunktfunktion for at matche det trådløse LAN-milø, der anvendes.
Nuværende indstilling
Viser indstillinger som f.eks. SSID for et trådløst LAN og sikkerhedstype. Hvis det trådløse LAN er deaktiveret, vises "--".
Aktuel trådløs status
Dette viser modtageniveauer (maks. 100) for det trådløse LAN og IP-adresserne.
Vis skærmen Trådløse indstillinger
Klik på knappen [Opsætning].
På skærmen Trådløse indstillinger kan du konfigurere SSID for et trådløst LAN, Sikkerhedstype, Krypter og Sikkerhedsnøgle.
Initialiser trådløse indstillinger
Klik på knappen [Initialiser].
Indstillingerne for SSID, Sikkerhedstype, Krypter og Sikkerhedsnøgle er initialiseret.
Skærmen Trådløse indstillinger (Adgangspunkttilstand)
Hvis der klikkes på knappen [Indstillinger], mens [Tilslutningstypeskift] er indstillet til [Kabeltilsluttet+trådløs (adgangspunkttilstand)] eller [Kun kabelforbundet], bliver skærmen for trådløse indstillinger (adgangspunkttilstand) vist.
Konfigurer SSID for et trådløst LAN, Sikkerhedstype, Krypter og Sikkerhedskode.
Indstillingerne gemmes, når der trykkes på knappen [Send].
SSID
Indtast et SSID på op til 32 tegn.
Sikkerhedstype
Vælg en sikkerhedstype.
Krypter e-mail
Vælg en krypteringstype.
Sikkerhedsnøgle
Indtast en sikkerhedsnøgle.

Sikkerhedstype | Sikkerhedsnøgle
--- | ---
WEP 64bit | 5 tegn eller 10-cifret hexadecimalt tal
WEP 128bit | 13 tegn eller 26-cifret hexadecimalt tal
WAP/WAP2 | 8 til 63 tegn eller 64-cifret hexadecimalt tal

Vis sikkerhedsnøgle
Sikkerhedsnøglen vises, hvis dette er indstillet til Til.
Enheds IP-adresse
Indtast IP-adressen
Kanal til brug
Vælg kanal til brug i trådløs LAN.
Sender output
Konfigurer sender output.
Båndbredde
Brug denne indstilling, når kommunikationsfunktionen er "11n". Vælg båndbredden, der skal anvendes.
Indstilling for IP-adresse-distributionsområde
Konfigurer området, der bruges af IP-adressen.
Skærm for trådløs indstilling (Infrastrukturtilstand)
Hvis [Tilslutningstypeskift] er indstillet til [Trådløs (infrastrukturtilstand)], og der klikkes på knappen [Indstillinger], bliver skærm for trådløs indstilling for infrastruktur vist.
Konfigurer SSID, sikkerhedstype, krypt., sikkerhedsnøgle for en trådløs LAN.
Indstillingerne gemmes, når der trykkes på knappen [Send].
Søgning efter adgangspunkt
Klik her for at søge efter adgangspunkter.
Når søgeresultatet vises, vælges det adgangspunkt, der skal bruges, og der klikkes på [OK]. [SSID], [Security Type], og [Krypt.] bliver automatisk anvendt.
SSID
Indtast et SSID på op til 32 tegn.
Sikkerhedstype
Vælg en sikkerhedstype.
Krypter e-mail
Vælg en krypteringstype.
Sikkerhedsnøgle
Indtast en sikkerhedsnøgle.

Sikkerhedstype | Sikkerhedsnøgle
--- | ---
WEP 64bit | 5 tegn eller 10-cifret hexadecimalt tal
WEP 128bit | 13 tegn eller 26-cifret hexadecimalt tal
WAP/WAP2 | 8 til 63 tegn eller 64-cifret hexadecimalt tal

Vis sikkerhedsnøgle
Sikkerhedsnøglen vises, hvis dette er indstillet til Til.
Til toppen