# UDSKIFTNING AF STEMPELPATRONEN

## Oversigt

Hvis der er installeret en stempelenhed (AR-SU1) på den automatiske dokumentfeeder, og er stemplet blevet lyst, skal du udskifte stempelpatronen (AR-SV1).
Forsyninger
Stempelpatron (2 pr. pakke) AR-SV1

## Betjening

### Når du bruger MX-4140N/MX-5140N

Åbn den automatiske dokument-feeder.
Åbn holderne på den automatiske dokument-feeder, der holder originaltrykarket.
Åbn holderne (to) i venstre og højre side.
Grib om tappen på stemplet, og træk enheden ud.
Fjern stempelpatronen (A).
Installer en ny stempelpatron.
Skub stempelenheden på plads igen.
Skub stempelenheden ind, indtil den klikker på plads.
Udskift originaltrykarket.
Tryk på holderne, indtil de klikker på plads.
Luk den automatiske dokument-feeder.

### Når du bruger MX-4141N/MX-5141N

Åbn den automatiske dokument-feeder.
Fjern dokumentbagpladearket fra den automatiske dokumentfeeder.
Fjern arket langsomt. Læg det fjernede ark med den vedhæftede side opad på dokumentglasset.
Grib om tappen på stemplet, og træk enheden ud.
Fjern stempelpatronen (A).
Installer en ny stempelpatron.
Skub stempelenheden på plads igen.
Skub stempelenheden ind, indtil den klikker på plads.
Luk den automatiske dokumentfeeder for at fastgøre dokumentbagpladearket.
Når den automatiske dokumentfeeder er lukket, fastholdes dokumentbagpladearket på dokumentglasset til den automatiske dokumentfeeder.
Kontrollér, at dokumentbagpladearket er godt fastgjort til den automatiske dokumentfeeder, og luk den derefter.
Hvis dokumentbagpladearket ikke er godt fastgjort, fjernes arket, og derefter lukkes den automatiske dokumentfeeder igen for at fastgøre arket korrekt.
Til toppen