# UDSKIFTNING AF BEHOLDER TIL INDSAMLING AF TONER

## Oversigt

Beholderen indsamler overskydende toner, der produceres under udskrivning. Når beholderen til indsamling af toner er fuld, vises "Udskift brugt beholder til indsamling af toner.".

- Lad ikke beholderen til indsamling af toner komme i kontakt med ild. Toner kan spredes og forårsage forbrændinger.
- Opbevar beholderen til opsamling af toner uden for små børns rækkevidde.

## Betjening

Åbn frontlågen.
Åbn den brugte beholder til opsamling af toner.
Tryk på knappen til åbning af beholderen til opsamling af toner.
Beholderen til opsamling af toner falder fremover, som vist nedenfor. Vent, indtil beholderen kommer til et stop.
Gem reserverenseren, der ikke er blevet brugt.
Den opbevares til venstre for den nye beholder til opsamling af toner.
Fjern beholderen til opsamling af toner.
Hold fast i beholderen til opsamling af toner med begge hænder, og løft den langsomt op.
Læg beholderen til opsamling af toner på en plan overflade.
Læg papir, for eksempel avispapir, på overfladen, før du stiller beholderen til opsamling af toner fra dig.

- Ret ikke hullerne nedad, så der spildes brugt toner.

Fjern forseglingerne omkring hullerne.
Tag fat i kanten af hver forsegling, og træk den ud mod dig.
Der er 4 forseglinger. Fjern alle forseglingerne.
Luk alle hullerne.
Tag fat i kanten af hver sorte forsegling, og sæt den på et hul i beholderen for at tilstoppe hullet.

- Der er 4 forseglinger. Tilstop alle hullerne.
- Opbevar beholdere til opsamling af toner, som du har taget ud, i en plastikpose (kassér dem ikke). Din servicetekniker indsamler dem.

Installer en ny beholder til opsamling af toner.
Sæt beholderen skråt i oppefra. (I modsat retning i forhold til, da du tog den ud).
Skub beholderen til opsamling af toner ind i maskinen.
Skub beholderen ind, til den klikker på plads.
Luk frontlågen.
Til toppen