# AFSENDELSE AF DET SAMME BILLEDE TIL FLERE DESTINATIONER(RUNDSENDINGSTRANSMISSION)

## Oversigt

Send det samme scannede billede til flere destinationer for scanning, internetfax og faxfunktion i en enkelt handling.
Med én handling kan du sende data til op til 500 destinationer inklusive reserverede job til afsendelse. (Hvis jobs for rundsendingstransmission med 450 destinationer f.eks. allerede er reserveret, kan data rundsendes til op til 50 destinationer.)
Det er praktisk at gemme destinationer, du hyppigt bruger til rundsendingstransmission som kontakter eller grupper.
Der kan maksimalt gemmes 500 destinationer i én kontakt. Til rundsending kan du trykke på kontakt- eller gruppetasten for at hente flere faxnumre.
Du kan også sende faxer med one-touch-tasten ved at indstille afkrydsningsfeltet [Indstil til adressen, der normalt bruges] til , når adresser registreres. Hvis du midlertidigt vil fjerne en destination fra de gemte adresser, skal du åbne bekræftelsesskærmen for detaljer og fjerne destinationen på skærmen.
Der udføres en transmission, idet hyperlinks med Scan til FTP- og Scan til netværksmappe-adresser ignoreres.

- Hvis originalen er i farver, og farvetilstanden er indstillet til "Fuld farve", sendes originalen i Mono2 til destinationerne for internetfax og faxfunktion. En lang original sendes også i Mono2.
- Hvis du ønsker at sende det samme billede som fax til alle destinationer, skal du trykke på tasten [Send samme billede som faxadresse] på handlingspanelet.

For at registrere destinationer i en kontaktperson eller gruppe:
Tryk på tasten [Registrer/Rediger adresse] på basisskærmen eller adressebogsskærmen på handlingspanelet, eller tryk på ikonet [Registrer/Rediger adresse i adressebog] på hjemmeskærmen. Se "LAGRING AF ADRESSER VIA DIREKTE INDTASTNING" og " LAGRING AF ADRESSER VIA GLOBAL ADRESSESØGNING" eller "LAGRING AF GRUPPER" for flere oplysninger.

## Betjening

Læg originalen på.
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Angiv alle destinationer.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

- One-touch-taster, der ikke kan anvendes til rundsendingstransmission, er gråtonede for at forhindre, at de vælges.
- Hvis der er angivet en Scan til FTP eller Netværksmappeadresse i en rundsendingstransmission, finder hyperlink e-mail-transmission ikke sted.

- Tryk på for at skifte leveringstype (Til/Cc/Bcc).
- Hvis [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Tvungen indtastning af adr.tast. v. rundsending] er aktiveret i "Indstillingsfunktion", skal du trykke på tasten , før du angiver den næste destination.
- Hvis du ønsker at sende det samme billede (Mono2) som det for faxadresser til alle destinationer, skal du trykke på tasten [Send samme billede som faxadresse] på handlingspanelet.
- Hvis du ønsker at sende det samme billede (Mono2) som det for internetfaxadresser til alle destinationer, skal du trykke på tasten [Send samme billede som internetfaxadr.] på handlingspanelet.

Tryk på tasten [Bekræft adresse] på handlingspanelet.
Bekræft destinationen.
Sådan annulleres en angiven destination:
Tryk på tasten for den destination, som du vil annullere for at frigive valget.
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES".

- Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
  Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
- Hvis du placerede originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
  Når scanningen er afsluttet, placeres næste original, og der trykkes på tasten [Start]. Gentag, indtil alle sider er blevet scannet, og tryk derefter på tasten [Read-end].
  Der lyder et bip for at angive, at transmissionen er afsluttet.

Til toppen