# 2-SIDET KOPIERING FINDER IKKE STED

Hvis du ikke kan løse et problem vha. løsningerne i denne vejledning, skal du trykke på tasten [Strøm] og stille hovedafbryderen i positionen "". Vent mindst 10 sekunder, før du igen stiller hovedafbryderen i positionen "". Når hovedafbryderens indikatorlampe skifter til grøn, skal du trykke på knappen [STRØM].
Når baggrundsfarven på jobstatusdisplayet i berøringspanelets øverste højre hjørne ikke er grå, må du ikke slukke på hovedafbryderen eller tage strømstikket ud. Dette kan beskadige harddisken eller resultere i, at dataene, der gemmes eller modtages, går tabt.

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Angiver den valgte bakkes papirtypeindstilling en papirtype, der ikke kan anvendes til 2-sidet kopiering? | Kontroller "Bakkeindstillinger" i indstillingsfunktionen. Hvis afkrydsningsfeltet [Bloker duplex] markeres, er 2-sidet kopiering med den bakke ikke mulig. Skift indstilling af papirtype til en type, der kan anvendes til 2-sidet udskrivning. Indstil [Systemindstillinger] → [Indstillinger for papirbakke] → [Bakkeindstillinger] → [Bloker duplex] til i "Indstillingsfunktion".
Anvender du en speciel papirstørrelse eller -type? | Se "SPECIFIKATIONER" i den kortfattede startvejledning for at få oplysninger om de papirtyper og -størrelser, der kan anvendes til 2-sidet kopiering.
Kopierer du med indstillinger, der ikke tillader 2-sidet kopiering? | 2-sidet kopiering kan normalt kombineres med andre funktioner efter behov. Nogle kombinationer er dog ikke mulige. Hvis der vælges en ikke tilladt kombination, vises en meddelelse på berøringspanelet.
Har administratoren deaktiveret funktioner? | Visse funktioner kan være blevet deaktiveret i systemindstillingerne. Tjek hos din administrator. Når brugergodkendelse er aktiveret, kan funktionerne, som du kan anvende, være begrænset i dine brugerindstillinger. Forhør dig hos administratoren.

Til toppen