# RENGØRING AF DEN FOTOLEDENDE TROMLES HOVEDTONERDOSERING

## Oversigt

Hvis der forekommer sorte eller farvede striber, selvom glaspladen og den automatiske dokumentfeeder er rengjorte, skal du bruge tonerdoseringsrenseren til rengøring af hovedtonerdoseringen til den fotoledende tromle.

- Hvis rengøring af hovedtonerdoseringen til den fotoledende tromle ikke løser problemet, skal du trække knappen ud og trykke den ind tre gange mere.
- Når du trækker knappen ud og trykker den ind for at rengøre tonerdoseringen, skal det gøres langsomt fra den ene ende til den anden.

## Betjening

Åbn frontlågen.
Åbn beholderen til opsamling af toner.
Tryk på knappen til åbning af beholderen til opsamling af toner.
Beholderen til opsamling af toner falder fremover, som vist.
Støt forsigtigt beholderen med hænderne, mens du lader den falde fremad så langt som muligt.
Grib om det grønne greb for at udløse låsen, og fjern forsigtigt tonerdoseringsrenseren.
Rengør hovedtonerdoseringen.
Skub forsigtigt tonerdoseringsrenseren helt ind, og træk den forsigtigt ud.
Sæt den ind således, at mærkaten (A) på rengøringssiden og mærkaten (B) på siden af tonerdoseringsrenseren vender, som det er vist her.
Gentag trin 4 med alle andre tonerdoseringer.
Som vist er der i alt 4 steder i maskinen, der skal rengøres.
Sæt tonerdoseringsrenseren tilbage på dens oprindelige placering.
Skub beholderen til opsamling af toner ind i maskinen.
Skub beholderen ind, til den klikker på plads.
Luk frontlågen.
Til toppen