# FREMGANGSMÅDER, SOM ER FÆLLES FOR ALLE FUNKTIONER

## RYGHÆFTNINGSFINISHER (BAKKE MED STOR KAPACITET)

Denne omfatter offset-funktionen, der sorterer udskrevet papir og forskyder de enkelte papirsæt i forhold til hinanden, hæftningssorteringsfunktionen, der hæfter de enkelte udskrevne sæt, ryghæftningsfunktionen, der hæfter arkene i midten automatisk og folder arkene på midten, og papirfoldningsfunktionen, der folder papiret på midten.
Hvis du vil lave huller i udskrevet papir, skal du installere et valgfrit hullemodul.

- Funktionsnavne
- Forsyninger
- Vedligeholdelse af ryghæftningsfinisher (bakke med stor kapacitet)

Funktionsnavne
×
Hæfteenhed
Denne danner stakke af papir, der skal hæftes.
×
Udskriftsbakke (øverste bakke, nederste bakke)
Hæftet og offset-forskudt papir udkastes i denne bakke.
Bakken kan skubbes. Træk bakken ud til udskrivning af papir i stor størrelse (størrelse A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 13").
×
Styr til ryghæftningsbakke
Styrer outputtet, når det udkastes i bakken. Før udskrivning skal ryghæftningsbakkens styr placeres korrekt som nedenfor til den anvendte papirstørrelse.
×
Ryghæftningsbakke
Ryghæftede udskrifter og kopier havner i denne bakke.
×
Øverste låge
Åbn denne låge for at fjerne en papirfejlindføring.
×
Frontlåge
Åbn denne låge for at udskifte hæfteklammeindsatsen eller fjerne en hæfteklammeblokering.
Tryk på navnet for at vist detaljerne for det.

- Der kræves en papiroverførselsenhed for at installere en ryghæftningsfinisher (bakke med stor kapacitet) samt en stand/1x500/2x500/2000 ark-papirskuffe.
- Der må ikke anbringes tunge genstande på ryghæftningsfinisheren (bakke med stor kapacitet) eller trykkes ned på ryghæftningsfinisher (bakke med stor kapacitet).
- Vær forsigtig, når du slutter strømmen til og udfører udskrivning, da bakken kan bevæge sig op og ned.
- Der kan ikke installeres en ryghæftningsfinisher (bakke med stor kapacitet) samtidig med en finisher, en finisher (bakke med stor kapacitet) eller en ryghæftningsfinisher.

Forsyninger
Ryghæftningsfinisheren (bakke med stor kapacitet) kræver denne hæftningskassette:
Finisherenhed
Hæftningskassette (ca. 5000 hæfteklammer pr. kassette x 3 kassetter) AR-SC2
Ryghæftningsenhed
Hæfteklammeindsats (ca. 2000 hæfteklammer pr. indsats x tre indsatser) AR-SC3
Vedligeholdelse af ryghæftningsfinisher (bakke med stor kapacitet)
Når hæfteklammeindsatsen løber tør for hæfteklammer, vises en meddelelse på betjeningspanelet. Følg nedenstående fremgangsmåde for at udskifte hæfteklammeindsatsen.

## RYGHÆFTNINGSFINISHER (BAKKE MED STOR KAPACITET)

Udskiftning af hæfteklammeindsatsen (finisherenhed)
Udskiftning af hæfteklammeindsatsen (ryghæftningsenhed)
Udskiftning af hæfteklammeindsatsen (finisherenhed)
<7 trin i alt >
Åbn frontlågen.
Sammenklem de grønne dele på holderen til hæftningskassetten og træk holderen op og derefter ud.
Fjern den tomme hæfteklammeindsats.
Tryk på låseknappen for at åbne låget til hæftningskassettens holder og tag derefter hæftningskassetten af.

Hvis der er flere hæfteklammer i, kan hæftningskassetten ikke tages af.

Sæt en ny hæftningskassette i holderen.
Skub hæfteklammeindsatsen ind, til den klikker på plads.

Lukkestrimlen må ikke tages ud af kassetten, før kassetten er sat i holderen.

Træk lukkestrimlen, der holder hæfteklammerne, lige ud af kassetten.
Skub hæftningskassettens holder ind igen med et fast tryk.
Skub hæfteklammeholderen ind, indtil den klikker på plads.
Luk frontlågen.
Lav en prøveudskrift i hæftningssorteringsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.
Udskiftning af hæfteklammeindsatsen (ryghæftningsenhed)
Før dette udføres, skal alt output fjernes fra ryghæftningsfinisherens udkastbakke (bakke med stor kapacitet). Læg ikke fjernede udskrifter eller kopier tilbage i udkastbakken.
<8 trin i alt >
Åbn frontlågen.
Tag fat i håndtaget på ryghæftningsenheden og træk enheden ud, indtil den stopper.
Træk hæfteenheden i ryghæftningsenheden ud og drej den derefter opad.
Tag fat i højre og venstre side af hver af de tomme hæftningskassetter og afmonter dem.
Isæt nye hæfteklammeindsatser.
Isæt begge hæftningskassetter.
Fjern lågen fra hver hæfteklammeindsats, og installer derefter indsatsen.
Træk ryghæftningsfinisherens hæfteenhed frem og drej den derefter tilbage til udgangspositionen.
Skub ryghæftningsenheden ind.
Luk frontlågen til ryghæftningsfinisheren.
Udskriv en prøveudskrift eller -kopi med ryghæftningsfunktionen for at kontrollere, at hæftningen sker korrekt.
Til toppen