# LÆSNING AF JOBLISTEN

Betydningen af hvert jobikon og -meddelelse, der vises i "Status", er som følger:

- Ikoner, der angiver jobtypen
- Meddelelser, der vises i "Status"

Ikoner, der angiver jobtypen

| Udskriftsjob (RGB/CMYK) |  | Kopijob
| Scan til e-mail-job |  | Scan til FTP-job
| Scan til netværksmappe-job |  | Scan til desktop-job
| Internetfaxtransmissionsjob (inkl. direkte SMTP) |  | PC-I-Fax-transmissionsjob
| Scan til HDD fil-udskriftsjob |  | Internetfaxmodtagelsesjob (inkl. direkte SMTP)
| Rundsendingsjob* Indgående routingjob |  | Tandemkopi/udskriftsjob
| Udskrivning af flere filer på en gang (grupperet i en enkelt fil) |  | OSA-scanningsjob

* Dette vises i et rundsendingsjob med flere funktioner.

Meddelelser, der vises i "Status"
Behandler job

Display/// | Status
--- | ---
"Udskriver" | Udskrivningsjob igang
"Kopierer" | Kopieringsjob igang
"Tilslutter" | Tilslutter///
"Sender" | Sender///
"Modtager" | Modtager
"Tlf." | Tale med den anden part ved hjælp af en lokaltelefon
"Stoppet" | Jobbet er blevet stoppet.
"HURTIG kommunikation igang" | HURTIG kommunikation igang
"Ingen Toner" | Ingen toner
"Intet papir" | Intet papir
"Papirstop" | Papirstop
"Venter" | Venter
"Varmer op" | Varmer op
"Grænse" | Kontogrænsen er nået
"Fejl" | Der er opstået en fejl, mens jobbet blev udført.

Reserveret job

Display/// | Status
--- | ---
"Venter" | Jobbet venter på at blive udført.
"Genopkald" | Maskinen forsøger igen at udføre jobbet, da der opstod en kommunikationsfejl eller et andet problem.
"Venter på bekræftelse af transmissionen" | Venter på bekræftelse af internet-faxtransmissionen
En dag og et tidspunkt vises | Tidsindstillet transmissionsjob (den angivne tid vises)

Fuldført job

Display/// | Status
--- | ---
"OK" | Normal afslutning
"Send OK" | Transmissionen blev fuldført.
[I hukomm.] | Modtagelsen blev fuldført, men faxen er ikke blevet udskrevet. De modtagne data (hver side) er ikke blevet udskrevet eller videresendt. (De modtagne data er ikke blevet slettet).
"Modtaget" | Udskrevne modtagne faxdata. Faxen er blevet modtaget. De modtagne data (hver fil) blev gemt.
"Vidresend OK" | De modtagne data/modtagne data (hver fil) er blevet videresendt.
"HURTIG kommunikation igang" | HURTIG kommunikation igang
"Stoppet" | Jobbet er blevet stoppet.
"Slet" | Slettede modtagne data på billedkontrolskærmen.
"Antal af gennemførte transmissionsdestinationer/Samlede destinationer OK" | Afslutning af et rundsendingstransmissionsjob, serielt pollingjob eller en indkommende routing. Hvis transmission til 3 destinationer ud af i alt 5 blev gennemført, vises "003/005 OK".
"Intet svar" | Der opstod en fejl, fordi der ikke kom noget svar fra destinationen.
"Optaget" | Der opstod en fejl, fordi den anden part var optaget.
"OK RAPPORT" | Svaret "Modtagelse gennemført" modtaget
"NG RAPPORT" | Svaret "Fejl ved levering" modtaget
"INGEN RAPPORT" | Timeout for modtagelse af leveringsbekræftelse
"E-mail modtaget" | Anden e-mail end internet-fax blev modtaget
"Afvist" | Der blev sendt en fax fra en part, som er blevet blokeret af funktionen til antijunkfaxer.
"NGxxxxxx" | Transmission/modtagelse blev ikke gennemført, fordi der opstod en kommunikationsfejl (en 6-cifret fejlkode vises i xxxxxx).
"Fejl" | Der er opstået en fejl, mens jobbet blev udført.

Til toppen