# ÆNDRING AF OPLØSNINGEN

## Oversigt

Angiv opløsningsindstillingen.
Sådan vælges opløsningen
For normale tekstoriginaler giver 200 x 200 dpi (200 x 100 dpi i internetfaxfunktion) et billede, der let kan læses.
For foto og illustrationer vil en høj opløsningsindstilling (600 x 600 dpi etc.) give et skarpt billede.
En høj opløsningsindstilling vil imidlertid resultere i en stor fil, og hvis filen er for stor, er transmission måske ikke mulig. Hvis det er tilfældet. kan man nedsætte antallet af scannede sider eller foretage andre forholdsregler for at formindske filstørrelsen.

- ÆNDRING AF FORMAT I SCANNINGS- ELLER DATAINDTASTNINGSFUNKTION
- ÆNDRING AF FORMAT I INTERNETFAXFUNKTION
- ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE

Når du bruger den automatiske dokumentfeeder, kan opløsningsindstillingen ikke ændres, når først scanningen er begyndt. (Hvis "Jobform" bruges i Andet, skal du dog ændre opløsningen, hver gang et nyt sæt originaler indføres.)

- Når glaspladen bruges til at scanne flere originalsider, skal du ændre opløsningsindstillingen, hver gang du skifter side.
- Når [TIFF-S] er valgt som format i internetfaxfunktion, kan der kun vælges [200X100dpi] eller [200X200dpi].

## Betjening

Tryk på tasten [Opløsning].
Tryk på tasten for den ønskede opløsning.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
Hvis der er en blanding af destinationer i forskellige funktioner, skal du trykke på for at skifte funktion for at indstille opløsningen i hver funktion.
FTP/desktop og netværksmappe indstilles imidlertid til samme funktion.
Når E-mail, FTP/desktop eller Netværksmappe vælges:
Når Internetfax vælges:
Indstil afkrydsningsfeltet [Halvtone] i i internetfaxfunktionen for at angive halvtonen. (Denne indstilling er utilgængelig, hvis [200x100dpi] er valgt).
Denne funktion sender et billede i højere kvalitet end normalt, når der scannes en original med mange gråtoneelementer, f.eks. fotografier eller farveillustrationer.
Tilbage til toppen