# KOPIWEINF AF BEGGE SIDER AF ET KORT OVER PÅ ÉN SIDE(KORTFORMAT)

## Oversigt

Denne funktion kopierer for- og bagsiden af et kort på ét ark, ikke på separate ark.
Denne funktion er nyttig til fremstilling af kopier til identifikation og hjælper med til at spare papir.
Sådan ændres standarden for originalstørrelse i Kortformat:
Vælg [Systemindstillinger] → [Kopiindstillinger] → [Kopiindstilling] →[Kortformatindstillinger] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Vælg det papir, der skal bruges til kortformat.
Angiv papiret ved at henvise til "VALG AF PAPIRBAKKE TIL KOPIERING".
Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Kortformat].
Tryk på tasten [Aktiv], og angiv den ønskede originalstørrelse.

- Tryk på de områder, der viser hhv. bredde- og højdestørrelsen, og indtast størrelserne med taltasterne.
- Du kan hurtigt angive en størrelse ved først at angive en værdi, der ligger tæt på den ønskede faktor, med nummertasterne, og derefter justere værdien ved at trykke på .

Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Når afkrydsningsfeltet [Juster til papirformat] er sat til , vil originalen blive forstørret eller reduceret til oprindelig størrelse.
Sådan annulleres indstillingerne for kortformat:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Placer originalen med forsiden nedad på glaspladen, og tryk på tasten [Forhåndsvis].

- GLASPLADE

Placer et kort med forsiden opad på glaspladen, og tryk på tasten [Ekstra scanning] for at scanne bagsiden.
Kopiindstillingerne kan ikke ændres, når der scannes yderligere sider.
Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Read-End] for at begynde at kopiere.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen