# INDSTILLING AF FUNKTIONER, NÅR FLERE ADRESSETYPER INDGÅR I EN RUNDSENDINGSTRANSMISSION

Dette afsnit forklarer indstillinger, du skal være opmærksom på, hvis flere adressetyper indgår i en rundsendingstransmission.
Når en rundsendingstransmission omfatter en blanding af flere adressetyper (som f.eks. destinationer for scanningsfunktion og internetfaxfunktion), aktiveres dens indstillinger for alle adresser uanset hvilken funktionsskærm, der bruges til at konfigurere dem. Bemærk følgende undtagelser:

Afs. Str. | Når filformatet er indstillet til [TIFF-S] i internetfaxfunktion, er transmission kun mulig i A4R-størrelse (8-1/2" x 11"R). Hvis en original, der er større end A4 (8-1/2" x 11") scannes, reduceres den automatisk til A4R før transmission.
Opløsning (billede) | Sider sendes ved brug af indstillinger, der er konfigureret i hver funktion.
Filformat (filkomprimeringstype) | Komprimeringstypen, der er angivet med [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scan indstillinger] → [Scan indstillinger] → [Komprimeringstype ved rundsending] i "Indstillingsfunktion" bruges for alle destinationer.
Farvescanning | Hvis indstillingen for farvetilstand er [Fuld farve] i scanningsfunktion, sendes originalen i Mono2 til internetfaxdestinationer og i farve til scanningsdestinationer. Hvis internetfaxudvidelsessættet er aktiveret, skal du trykke på tasten [Send samme billede som faxadresse] på handlingspanelet for at sende en original, der har samme indstillinger som dem for internetfaxadressen.
Originaltælling | En adresse for en funktion, hvor antallet af originalark er angivet, hvis den eksisterer, er aktiveret.
Scanningsfilstr. | Hvis der udføres en rundsendingstransmission, der omfatter destinationer, for hvilke der er indstillet en begrænsning for vedhæftningsstørrelse ved brug af [Indstil et maksimalt antal sendte data(E-mail)] eller [Maks. str. af vedhæftet data (FTP/Desktop/Netværksmappe)] (i "Systemfunktioner", vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Scan indstillinger] → [Scan indstillinger] → [Komprimeringstype ved rundsending]), vil begrænsningen også gælde for de destinationer, der ikke er sat nogen begrænsning for.
2-i-1 | Denne funktion er kun tilgængelig for Fax og Internetfax. Den er knyttet til en funktion med en passende funktionsmåde.
Sort/hvid | Denne funktion er tilgængelig for Scanner og Dataindtastning. Den er knyttet til en funktion med en passende funktionsmåde.

Til toppen