# FREMGANGSMÅDER, SOM ER FÆLLES FOR ALLE FUNKTIONER

## HULLEMODUL

Denne enhed kan installeres på en finisher eller ryg-finisher for at lave huller i papir, der udskrives.
Bortskaffelse af hulningsaffald
Når du laver huller, opsamles hulningsaffaldet i hulningsaffaldsboksen.
Følg fremgangsmåden til udskiftning af hulningsaffaldsboksen.

## HULLEMODUL

- Finisher installeret
- Finisher (bakke med stor kapacitet) installeret
- Ryg-finisher installeret
- Ryghæftningsfinisher (bakke med stor kapacitet) installeret

Finisher installeret
<4 trin i alt >
Åbn lågen.
Tag fat i håndtaget på hulningsaffaldsboksen, træk forsigtigt boksen ud, og smid hulningsaffaldet ud.
Smid affaldet fra hulningen ud i en plastikpose eller en anden beholder, idet du sørger for, at affaldet ikke spredes.
Skub forsigtigt boksen tilbage på plads.
Luk lågen.
Finisher (bakke med stor kapacitet) installeret
<4 trin i alt >
Åbn frontlågen til hullemodulet.
Træk hulningsaffaldsboksen ud, og smid hulningsaffaldet ud.
Smid affaldet fra hulningen ud i en plastikpose eller en anden beholder, idet du sørger for, at affaldet ikke spredes.
Udskift hulningsaffaldsboksen.
Hvis hulningsaffaldsboksen ikke sættes korrekt på plads igen, kan der ikke udskrives med hullefunktionen.
Luk lågen til hullemodulet.
Ryg-finisher installeret
<4 trin i alt >
Åbn frontlågen.
Træk hulningsaffaldsboksen ud, og smid hulningsaffaldet ud.
Smid affaldet fra hulningen ud i en plastikpose eller en anden beholder, idet du sørger for, at affaldet ikke spredes.
Udskift hulningsaffaldsboksen.
Luk frontlågen.
Ryghæftningsfinisher (bakke med stor kapacitet) installeret
<4 trin i alt >
Åbn frontlågen til hullemodulet.
Træk hulningsaffaldsboksen ud, og smid hulningsaffaldet ud.
Smid affaldet fra hulningen ud i en plastikpose eller en anden beholder, idet du sørger for, at affaldet ikke spredes.
Udskift hulningsaffaldsboksen.
Hvis hulningsaffaldsboksen ikke sættes korrekt på plads igen, kan der ikke udskrives med hullefunktionen.
Luk lågen til hullemodulet.
Til toppen