# RENGØRING AF LASERENHEDEN

## Oversigt

Når laserenheden inde i maskinen bliver snavset, kan der dannes stribemønstre (farvede striber) på den udskrevne side. Hvis der dannes stribemønstre (farvede striber), så skal laserenheden rengøres.
Identificering af striber (farvede striber) forårsaget af en snavset laserenhed

- Farvede striber vises altid samme sted. (Striberne er aldrig sorte).
- De farvede striber går parallelt med papirindføringsretningen.
- Farvede striber vises ikke kun på udkast fra en kopimaskine, men også på udskrifter fra en computer. (De samme striber vises på både kopier og udskrifter).

## Betjening

Åbn frontlågen.
Find laserenhedens rengøringsværktøj frem.
Rengøringsværktøjet er fastgjort til frontlågen.
(1) Træk i højre side af rengøringsværktøjet for at få det af krogen.
(2) Før den over krogen, så den anbringes på bagsiden.
(3) Drej rengøringsværktøjet rundt om knoppen for at få det af krogen til venstre.
Kontroller, at rensepuden på spidsen af rengøringsværktøjet ikke er snavset.
Hvis rensepuden er snavset, skal du fjerne den fra rengøringsværktøjet og udskifte den med en ren. Set trin 4 til 6 vedrørende udskiftning af rensepuden. Gå til trin 7, hvis rengøringspuden ikke er snavset.
Åbn inderlågen, og tag en ny rensepude frem.
Du finder de nye rensepuder på indelågen.
Tag fat i enden af rensepuden, og træk den ud af lågen.
Fjern den beskidte rensepude fra spidsen af rengøringsværktøjet.
Hold godt fast i værktøjet, hvor rensepuden sidder fast, og tryk med din anden hånd ned på den krog, der holder rensepuden. Tag nu rensepuden af.
Sæt rensepuden tilbage på inderlågen. Husk at lukke inderlågen, når du har udskiftet rensepuden.
Fastgør den nye rensepude på rengøringsværktøjet.
Placer rensepudekrogen ud for fastgøringshullet i rengøringsværktøjet. Hold godt fast i rensepuden, og tryk rengøringsværktøjet ind.
Ret rensepuden nedad, og sæt langsomt værktøjet ind i det hul, der skal gøres rent.
Husk at rette rensepuden nedad. Mærkater i stil med (A) findes på områder, der skal rengøres.
Sæt rengøringsværktøjet helt ind i hullet, og træk det ud igen.
Træk rengøringsværktøjet ud, til du kan mærke, at spidsens værktøj slipper laserenhedens rengøringsflade.
Gentag trin 8 to til tre gange, og fjern derefter rengøringsværktøjet.
Gentag trin 7 til 9 for at rense alle huller (4 huller) i laserenheden.
Der er i alt fire huller i laserenheden, der skal rengøres.
Rengør alle hullerne.
Sæt rengøringsværktøjet på plads igen.
(1) Hægt rengøringsværktøjet på knoppen for at dreje det, og placer derefter spidsen (siden med rensepuden) på krogen til venstre.
(2) Før højre side af rengøringsværktøjet over krogen for at placere den nær ved siden.
(3) Skru rengøringsværktøjet fast på krogen.
Luk frontlågen.
Til toppen