# JUSTERING AF RØD/GRØN/BLÅ PÅ KOPIER(RGB)

## Oversigt

Denne funktion bruges til at forstærke eller formindske en af de tre primærfarvekomponenter, rød (R), grøn (G) eller blå (B).
RGB skal angives, før originalen scannes.

## Betjening

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [RGB].
Tryk på fanen med den farve, du vil justere.
Tryk på tasten , eller skub skyderen for at justere farven.
Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.
Der kan kun justeres én farve. (Hvis du justerer en farve og derefter trykker på en anden farve, bliver justeringen af første farve annulleret.)
Sådan annulleres en RGB justeringsindstilling:
Tryk på tasten [Off].
Læg originalen i, og tryk på tasten [Forhåndsvis].
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Kontroller eksempelbilledet på eksempelskærmen.
Kontroller, om indstillingerne genererer de ønskede resultater.
Sådan annulleres alle indstillinger:
Tryk på tasten [CA].
Tryk på tasten [Start farve] for at begynde at kopiere.
Hvis du kun skal lave ét sæt kopier, er det ikke nødvendigt at angive antallet af kopier.
Sådan laves to eller flere sæt kopier:
Tryk på tasten til kopivisning for at angive antallet af kopier.
Til toppen