# ÆNDRING AF FARVETILSTAND

## Oversigt

Skift den farvetilstand, der bruges til at scanne originalen.

Funktion | Scanningsmetode
--- | ---
Auto | Maskinen registrerer om originalen er i farve eller sort/hvid og vælger automatisk fuld farve eller sort/hvid (Mono2 eller gråtone) scanning.
Fuld Farve | Originalen scannes firefarvet. Denne indstilling er bedst til firefarvede originaler såsom kataloger.
Mono2 | Farver på originalen bliver scannede som sort/hvid. Denne funktion er bedst for originaler, der kun indeholder tekst.
Gråtoner | Farverne på originalen scannes i sort og hvid som nuancer af grå (gråtone).

Denne funktion kan ikke anvendes i internetfaxfunktion.

## Betjening

Tryk på tasten [Farvetilstand].
Tryk på tasten for den ønskede farvetilstand for originalen.
Hvis der er en blanding af destinationer i forskellige afsendelsesfunktioner, skal du trykke på for at vælge en afsendelsesfunktion (E-mail, Desktop/FTP, Internetfax eller Dataindtastning) for at indstille farvetilstanden for hver funktion.
Tryk på tasten [Gråtone] eller [Mono2] for at indstille S/H-funktionen til automatisk farvevalg.
Angiv, hvorvidt Mono2 eller gråtoner skal bruges, når sort-hvide originaler scannes. Bemærk, at hvis filformatet er indstillet til JPEG, foretages scanningen i gråtoner.
Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
S/H-funktionen kan kun indstilles, når tasten [Auto] er valgt i farvetilstandsindstillingen (trin 2).
Til toppen