# HULNING FINDER IKKE STED

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Vises en meddelelse om, at du skal kontrollere hullemodulet? | Kasser hulningsaffald. – HULLEMODUL
Er der forskellige papirstørrelser? | Hulning er ikke mulig, når papir med forskellige bredder er blandet sammen. For at udføre hulning af blandede størrelser skal du bruge papir med samme bredde og vælge indstillingen [Samme bredde]. Ved kopiering skal du vælge [Samme bredde] for [Original m. blandet størrelse] i [Andet].
Indeholder udskriftsjobbet en papirstørrelse, der ikke kan hulles? | Se "SPECIFIKATIONER" i den kortfattede startvejledning for at få oplysninger om, hvilke papirstørrelser der kan hulles.
Er den valgte bakke i printerdriveren indstillet til en papirtype, der ikke kan hulles? | Kontroller papirtypeindstillingerne i maskinen, og vælg en bakke med papir, der kan anvendes til hulning.*. Klik på knappen [Detaljer] i [Papirvalg] under fanen [Papirvalg] i vinduet printeregenskaber og tjek papirtypeindstillingen for hver bakke. * Hulning er ikke mulig på etiketter, fanepapir, blankt papir, overheadfilm og kuverter. Hvis "Bloker hullemask." desuden er valgt i brugertypen, er hulning ikke mulig.
Har administratoren deaktiveret funktioner? | Tjek hos din administrator. Visse funktioner kan være blevet deaktiveret i systemindstillingerne.

Til toppen