# AUTOMATISK MODTAGELSE AF INTERNETFAXER

## Oversigt

Internetfaxfunktionen tilslutter med jævne mellemrum til mailserveren (POP3 server), og kontrollerer om der er modtaget nogen internetfax. Når faxer er modtaget, hentes og udskrives de automatisk.
I standardindstillingen checker denne funktion for modtagelse hvert femte minut.

- Hvis faxer vil blive modtaget om natten, skal maskinens hovedafbryder blive i positionen "".
- Hvis maskinen er løbet tør for papir, eller der ikke er noget papir, der passer til størrelsen på den modtagne fax, vises en meddelelse i berøringspanelet. Følg anvisningerne i meddelelsen for at ilægge den korrekte papirstørrelse.
- Du kan udskrive de modtagne internetfaxdata på det angivne tidspunkt.
  - UDSKRIVNING AF MODTAGET DATA PÅ ET ANGIVET TIDSPUNKT
- Du kan udskrive de modtagne internetfaxdata, når der er indtastet en adgangskode.
  - UDSKRIVNING AF EN ADGANGSKODEBESKYTTET FAX (TILBAGEHOLDELSESINDSTILLING FOR MODTAGET DATA-UDSKRIFT)
- Du kan udskrive, videresende eller gemme de modtagne internetfaxdata, når du har kontrolleret dem.
  - KONTROL AF BILLEDET FØR UDSKRIVNING
  - MANUEL VIDERESENDELSE AF MODTAGNE DATA
  - GEM MODTAGNE DATA

## Betjening

Maskinen ringer, og faxmodtagelsen begynder automatisk.
Der lyder et bip, når modtagelsen stopper.
Faxen udskrives automatisk.
Til toppen