# VALG AF FREMGANGSMÅDE TIL ILÆGNING AF ORIGINALEN AFHÆNGIGT AF ORIGINALENS TYPE OG STATUS

Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder. Brug glaspladen afhængigt af originalens type og status. Følg instruktionerne for at vælge metode til ilægning af originalen.
Vil du lægge den i den automatiske dokumentfeeder, skal du se "AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER".
Hvis originaler har fugtige pletter pga. korrekturlak, blæk eller lim, skal du vente, indtil originalerne er tørre, før du laver kopier. Ellers risikerer du, at den indvendige del af maskinen eller glaspladen bliver snavset.
Originaler, der kan lægges i den automatiske dokumentfeeder ved at ændre indstillingen eller ilægningsmetoden:

- Original med sider i forskellige størrelser
  Indstil [Original m. blandet størrelse] under "Andet".
  En original kan ikke registreres, hvis alle sider er samme størrelse, men nogle af dem vender forskelligt.

- Tynd original 35 g/m2 - 49 g/m2 (9 lbs. til 14 lbs.)
  Indstil [Langsom scanning] under "Andet".
  2-sidet scanning er deaktiveret for denne type.

- Original med to eller tre arkiveringshuller
  Placer originalen således, at den hullede kant ikke rammer hulpositionerne på dokumentfeederen. Angiv, hvordan originalen vender ved hjælp af [Originalindstil.].

Før du lægger originaler i dokumentfeederen, skal du sørge for at fjerne hæfteklammer eller papirclips. Kan de ikke fjernes, skal du benytte glaspladen.
Til toppen