# SLETNING AF KANTSKYGGER PÅ BILLEDET(RADER)

## Oversigt

Når du scanner tykke originaler eller bøger, skal du slette kantskygger, der måtte forekomme på billedet.
Denne funktion sletter de dele af billedet, hvor der dannes skygger, men den registrerer ikke skygger og sletter kun skyggerne.
Scanning af en tyk bog

Uden brug af slettefunktionen | Ved brug af slettefunktionen
--- | ---
Der forekommer skygger på billedet. | Ingen skygger på billedet.

Slettefunktioner
Hvis der anvendes en zoomfaktor indstilling i kombination med en sletteindstilling, ændres slette-bredden i henhold til den valgte zoomfaktor.
Denne funktion sletter de dele af billedet, hvor der dannes skygger, men den registrerer ikke skygger og sletter kun skyggerne.
Hvis du f.eks. indstiller en slettebredde på 10 mm (1/2") og reducerer billedet til 70 % før scanning, reduceres slettebredden til 7 mm.
Sådan ændres indstillingen for standardslettebredden:
Vælg [Systemindstillinger] → [Indstillinger for billedafsendelse] → [Driftsindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Raderbreddejustering] i "Indstillingsfunktion".
Bredden kan indstilles fra 0 mm til 20 mm (0" til 1"). Standard fabriksindstillingen er "10 mm (1/2"). Den indstilling, der ændres her, vil gælde [Systemindstillinger] → [Kopi-indstillinger] → [Kopi-indstilling] → [Raderbreddejustering] i "Indstillingsfunktion".

## Betjening

Læg originalen på.
Læg originalen i den automatiske dokumentfeeder eller på glaspladen.

- AUTOMATISK DOKUMENTFEEDER
- GLASPLADE

Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Slet].
Tryk på afkrydsningsboksen ved den kant, du ønsker at slette, og angiv slettepositionen.
Kontroller, at den markerede afkrydsningsboks er indstillet til .
Trykkes der på tasten [Angiv ramme], indstilles afkrydsningsboksene [Op], [Ned], [Venstre] og [Højre] til .
Hvis du trykker på tasten [Angiv ramme+center], indstilles alle afkrydsningsfelter til .
Angiv slettekanten på bagsiden ved sletning af kanter på én til tre sider af Op, Ned, Venstre og Højre på forsiden ved scanning af en 2-sidet original.

- Hvis afkrydsningsboksen [Vend sletteposition på bagside] er indstillet til , vil kanten i positionen modsat den slettede kant på forsiden blive slettet.
- Hvis afkrydsningsboksen [Vend sletteposition på bagside] er indstillet til , vil kanten i samme position som på forsiden blive slettet.

Angiv slettebredden.

- Tryk på displayfeltet for talværdier, der angiver marginskiftområdet på forsiden eller bagsiden, og indtast området med taltasterne.
- Du kan indstille området hurtigt ved først at angive en værdi, der er tæt på den ønskede værdi, med taltasterne og derefter justere værdien med .

Når indstillingerne er fuldført, skal du trykke på .
For at annullere disse sletteindstillinger:
Tryk på tasten [Ryd].
Tryk på tasten [Start] for at begynde at scanne originalen.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES".

- Hvis du lagde originalsiderne i dokumentfeederbakken, scannes alle sider.
  Der lyder et bip for at angive, at scanningen og transmissionen er afsluttet.
- Hvis du placerede originalen på glaspladen, scannes siderne enkeltvis.
  Når scanningen er afsluttet, placeres næste original, og der trykkes på tasten [Start].
  Gentag, indtil alle sider er blevet scannet, og tryk derefter på tasten [Read-end].
  Der lyder et bip for at angive, at transmissionen er afsluttet.

Til toppen