# SCANNING AF BEGGE SIDER AF ET KORT OVER PÅ ÉN SIDE(KORTFORMAT)

## Oversigt

Send for- og bagsider af kort som enkeltsider, uden at du behøver at sende hver side separat.

- Hvis scanningsstørrelsen er større end afsendelsesstørrelsen, vil det resultere i en afsenderfejl.
- Faktoren kan ikke angives, og "Indstilling af drejet afsendelse" kan ikke vælges.

## Betjening

Placer et kort med tekstsiden nedad på glaspladen.

- GLASPLADE

Angiv destinationen.

- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN ADRESSEBOG
- VISNING AF EN LISTE OVER DE VALGTE DESTINATIONER
- BRUG AF ET SØGENUMMER FOR AT HENTE EN DESTINATION
- MANUEL INDTASTNING AF EN ADRESSE
- ANGIVELSE AF EN NETVÆRKSMAPPE
- HENTNING AF EN DESTINATION FRA EN GLOBAL ADRESSEBOG
- BRUG AF EN TRANSMISSIONSLOG TIL AT GENSENDE

Tryk på tasten [Andet], og tryk på tasten [Kortformat].
Tryk på tasten [Aktiv], og angiv den ønskede originalstørrelse.

- Tryk på de områder, der viser hhv. bredde- og højdestørrelsen, og indtast størrelserne med taltasterne.
- Du kan indstille størrelsen hurtigt ved først at angive en værdi, der er tæt på den ønskede forholdsværdi, med taltasterne og derefter trykke på [-] eller [+] for at justere.

Når indstillingerne er angivet, skal du trykke på tasten og [Tilbage] efter hinanden.

- For at forstørre eller formindske billederne, så de passer til papiret baseret på den indførte original, skal du trykke på tasten [Tilpas til afs.str.].
- Efter at have valgt Kortformat trykker du på tasten [Original] på basisskærmen for at ændre den originale scanningsstørrelse eller afsendelsesstørrelse. I dette tilfælde vil skærmen for dette trin forekomme, når du trykker på tasten for scanningsstørrelse. Se "ANGIVELSE AF BILLEDETS AFSENDELSESSTØRRELSE" for at få oplysninger om fremgangsmåden ved indstilling af afsendelsesstørrelsen.

Sådan annulleres indstillingerne for Kortformat:
Tryk på tasten [Inaktiv].
Tryk på tasten [Start], og scan forsiden.
Tryk på tasten [Preview] for at kontrollere forhåndsvisningen af et billede, før der sendes en fax. Du kan finde flere oplysninger i " KONTROL AF BILLEDET, DER SKAL TRANSMITTERES". Indstillinger for denne funktion kan dog ikke ændres på eksempelskærmen.
Placer et kort med forsiden opad på glaspladen, og tryk på tasten [Start] for at scanne bagsiden.
Før du scanner bagsiden af kortet, trykker du på tasten [Ændr indstilling] i berøringspanelet for at ændre belysningen.
Tryk på tasten [Read-end].
Hvis du vil fortsætte med at scanne forsiden på kortet, kan du trykke på tasten [Ændr indstilling] for at ændre eksponering, opløsning, scanningsstørrelse og afsendelsesstørrelse.
Tilbage til toppen