# DER AFSÆTTES IKKE TONER KORREKT, ELLER DER FOREKOMMER FOLDNINGER PÅ PAPIRET

Kontrolpunkter | Løsning
--- | ---
Bruger du papir, der ikke er inden for specifikationerne? | Brug papir, der er anbefalet af SHARP. Hvis der anvendes papir, der er til andre modeller eller specialpapir, der ikke er understøttet, kan papiret fejlindføres, krølles eller tilsmudses. - "FORSYNINGER" i "Kortfattet startvejledning"
Er papirtypen blevet korrekt indstillet? | Indstil den korrekte papirtype i bakkeindstillingerne. Vær særligt opmærksom på følgende: Der bruges kraftigt papir, men der er valgt en anden papirtype end kraftigt papir i bakkeindstillingerne. (Billedet kan forsvinde, hvis der gnides på det). Der anvendes andet papir end kraftigt papir, men der er valgt kraftigt papir i bakkeindstillingerne. (Dette kan forårsage foldninger og forkerte indføringer). "Indstillingsfunktion" → [Papirbakkeindstillinger] → [Bakkeregistrering]
Er papiret ilagt, så der udskrives på bagsiden? | Kontroller papirets for- og bagside. Nogle papirtyper som f.eks. etiketter og overheadfilm har bestemte for- og bagsider. Hvis der udskrives på den forkerte side af etiketark eller overheadfilm, afsættes toneren ikke korrekt, og der kan ikke opnås et tydeligt billede.

Til toppen