# UDSKRIVNING OG AFSENDELSE PÅ SAMME TID

## Oversigt

Denne funktion udskriver data, der er skabt i et program fra maskinen og sender samtidig dataene til de adresser, der er gemt i maskinen.
Denne funktion lader dig afslutte to opgaver, udskrivning og afsendelse, med én handling fra printerdriveren.

- Adresser skal på forhånd være gemt i maskinen. Se "LAGRING AF ADRESSER VIA DIREKTE INDTASTNING" og " LAGRING AF ADRESSER VIA GLOBAL ADRESSESØGNING" for flere oplysninger.
- Du skal færdiggøre de forberedende trin for brug af hver af maskinens afsendelsesfunktioner. Du kan finde flere oplysninger i forklaringen af hver afsendelsesfunktion.

- Denne funktion er tilgængelig i et Windows-miljø.
- Denne funktion kan bruges, når PCL6-printerdriveren bruges.
- Du kan ikke udskrive og sende data samtidig, når [Systemindstillinger] i "Indstillingsfunktion" → [Printerindstillinger] → [Standardindstillinger] → [Deaktiver brug af afsendelsesfunktion ved udskrivning] er valgt.

## Betjening

Windows
Klik på fanen [Jobhåndtering], og klik på knappen [Udskriv og send].
Marker afkrydsningsfeltet [Udskriv og send], således at markeringen vises.
Klik på knappen [Hent adressebog].
Fra listen "Adressebog" vælger du den adresse, som du vil sende dataene til og klikker på knappen [Tilføj] for at tilføje adressen til listen "Destination".

- Hvis du vil sende dataene til alle adresser, klikker du på knappen [Tilføj alle].
- For at slette en adresse fra listen "Destination" vælger du adressen og klikker på knappen [Slet]. Hvis du ønsker at slette alle adresser, klikker ud på knappen [Slet alle].

Der kan angives op til 50 destinationer.
Klik på knappen [OK].
Printerdriverindstillingerne anvendes på afsendelsesindstillingerne.
Til toppen